<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<datafile>
  <header>
    <name>Sega STV</name>
    <description>Sega STV datafile extracted from mame</description>
    <category>MAME Arcade</category>
    <version>0.226</version>
    <date>20201110</date>
    <author>Eric Bole-Feysot</author>
    <homepage>Romcenter Home Page</homepage>
    <url>http://www.romcenter.com/</url>
    <comment>Datafile made with Romcenter rom manager</comment>
  </header>
  <machine name="astrass" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Astra SuperStars (J 980514 V1.002)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Sunsoft</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr20825.13" size="1048576" crc="94a9ad8f" sha1="861311c14cfa9f560752aa5b023c147a539cf135" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr20827.2" size="4194304" crc="65cabbb3" sha1="5e7cb090101dc42207a4084465e419f4311b6baf" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20828.3" size="4194304" crc="3934d44a" sha1="969406b8bfac43b30f4d732702ca8cffeeefffb9" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20829.4" size="4194304" crc="814308c3" sha1="45c3f551690224c95acd156ae8f8397667927a04" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20830.5" size="4194304" crc="ff97fd19" sha1="f37bcdce5f3f522527a44d59f1b8184ef290f829" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr20831.6" size="4194304" crc="4408e6fb" sha1="d4228cad8a1128e9426dac9ac62e9513a7a0117b" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr20826.1" size="4194304" crc="bdc4b941" sha1="c5e8b1b186324c2ccab617915f7bdbfe6897ca9f" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr20832.8" size="4194304" crc="af1b0985" sha1="d7a0e4e0a8b0556915f924bdde8c3d14e5b3423e" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr20833.9" size="4194304" crc="cb6af231" sha1="4a2e5d7c2fd6179c19cdefa84a03f9a34fbb9e70" region="cart" offset="2000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5881" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="2" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="6" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="6" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="bakubaku" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Baku Baku Animal (J 950407 V1.000)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="fpr17969.13" size="1048576" crc="bee327e5" sha1="1d226db72d6ef68fd294f60659df7f882b25def6" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr17970.2" size="4194304" crc="bc4d6f91" sha1="dcc241dcabea59325decfba3fd5e113c07958422" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr17971.3" size="4194304" crc="c780a3b3" sha1="99587eea528a6413cacc3e4d3d1dbfff57b03dca" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr17972.4" size="4194304" crc="8f29815a" sha1="e86acd8096f2aee5f5e3ddfd3abb4f5c2b11df66" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr17973.5" size="4194304" crc="5f6e0e8b" sha1="eeb5efb5216ab8b8fdee4656774bbd5a2a5b2d42" region="cart" offset="1000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="batmanfr" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Batman Forever (JUE 960507 V1.000)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Acclaim</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="350-mpa1.u19" size="1048576" crc="2a5a8c3a" sha1="374ec55a39ea909cc672e4a629422681d1f2da05" region="cart" offset="0" />
    <rom name="350-mpa1.u16" size="1048576" crc="735e23ab" sha1="133e2284a07a611aed8ada2707248f392f4509aa" region="cart" offset="1" />
    <rom name="gfx0.u1" size="4194304" crc="a82d0b7e" sha1="37a7a177634d51620b1b43e58732987df166c7e6" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="gfx1.u3" size="4194304" crc="a41e55d9" sha1="b896d3a6c36d325c3cece699da54f340a4512703" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="gfx2.u5" size="4194304" crc="4c1ebeb7" sha1="cdd139652d9484ae5837a39c2fd48d0a8d966d43" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="gfx3.u8" size="4194304" crc="f679a3e7" sha1="db11b033b8bbdd80b81e3bc098bd40ad3a8784f2" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="gfx4.u12" size="4194304" crc="52d95242" sha1="b554a95933c2be4c72fb4226d3bc4775695da2c1" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="gfx5.u15" size="4194304" crc="e201f830" sha1="5aa22fcc8f2e153d1abc3aa4050c594b3942ee67" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="gfx6.u18" size="4194304" crc="c6b381a3" sha1="46431f1e47c084a0bf85535d35af27471653b008" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="350snda1.u52" size="524288" crc="9027e7a0" sha1="678df530838b078964a044ce734776f391654e6c" region="rax" offset="0" />
    <rom name="snd0.u48" size="2097152" crc="02b1927c" sha1="08b21d8b31b0f15c59fb5bb7eaf425e6fe04f7b5" region="rax" offset="400000" />
    <rom name="snd1.u49" size="2097152" crc="58b18eda" sha1="7f3105fe04d9c0cdfd76e3323f623a4d0f7dad06" region="rax" offset="600000" />
    <rom name="snd2.u50" size="2097152" crc="51d626d6" sha1="0e68b79dcb653dcba48121ca2d4f692f90afa85e" region="rax" offset="800000" />
    <rom name="snd3.u51" size="2097152" crc="31af26ae" sha1="2c9f4c078afec55964b5c2a4d00f5c43f2661a04" region="rax" offset="a00000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="rax_audio" />
    <device_ref name="adsp2181" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="generic_latch_16" />
    <device_ref name="generic_latch_16" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="dmadac" />
    <device_ref name="dmadac" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="cpu" tag="rax:adsp" name="Analog Devices ADSP-2181" clock="16670000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <chip type="audio" tag="rax:lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rax:rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rax:dacl" name="DMA-driven DAC" />
    <chip type="audio" tag="rax:dacr" name="DMA-driven DAC" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="4" />
    <input players="2" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="choroqhr" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Choro Q Hyper Racing 5 (J 981230 V1.000)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Sega / Takara</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22.bin" size="2097152" crc="22c58710" sha1="6d8b849f6fcf6566193dcff6e2c7c857b7d0d9bf" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24.bin" size="2097152" crc="09b8a154" sha1="cfd212c6fe6188b9c665650b21f2fd80cd65268f" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26.bin" size="2097152" crc="136ca5e9" sha1="8697a415d0958e58f5cea5dcc767dd6a4cbdef5c" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28.bin" size="2097152" crc="3c949563" sha1="ab2a9f9ec23071cc236dee945b436a9cd73efb92" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30.bin" size="2097152" crc="7e93078d" sha1="10fa99029a3e741ea0fddcf00ee07b5fd039bf19" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="ic32.bin" size="2097152" crc="86cdcbd8" sha1="90060cde84c75fd4146ebf6b9101f04140408e88" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="ic34.bin" size="2097152" crc="be2ed0a0" sha1="a9225ba6b78fa0119fc6484828f4d4cc6ea05d8f" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="ic36.bin" size="2097152" crc="9a4109e5" sha1="ba59caac5f5a80fc52c507d8a47f322a380aa9a1" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="choroqhr.nv" size="128" crc="6e89815f" sha1="4478f614fb61859f4ee7bf55462f737387887e6f" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="colmns97" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Columns '97 (JET 961209 V1.000)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="fpr19553.13" size="1048576" crc="d4fb6a5e" sha1="bd3cfb4f451b6c9612e42af5ddcbffa14f057329" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr19554.2" size="4194304" crc="5a3ebcac" sha1="46e3d1cf515a7ff8a8f97e5050b29dbbeb5060c0" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr19555.3" size="4194304" crc="74f6e6b8" sha1="8080860550eb770e04447e344fb337748a249761" region="cart" offset="800000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="cotton2" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Cotton 2 (JUET 970902 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Success</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="mpr20122.7" size="2097152" crc="d616f78a" sha1="8039dcdfdafb8327a19a1da46a67c0b3f7eee53a" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr20117.2" size="4194304" crc="893656ea" sha1="11e3160083ba018fbd588f07061a4e55c1efbebb" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20118.3" size="4194304" crc="1b6a1d4c" sha1="6b234d6b2d24df7f6d400a56698c0af2f78ce0e7" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20119.4" size="4194304" crc="5a76e72b" sha1="0a058627ddf78a0bcdaba328a58712419f24e33b" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20120.5" size="4194304" crc="7113dd7b" sha1="f86add67c4e1349a9b9ebcd0145a30b1667df811" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr20121.6" size="4194304" crc="8c8fd521" sha1="c715681330b5ed37a8506ac58ee2143baa721206" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr20116.1" size="4194304" crc="d30b0175" sha1="2da5c3c02d68b8324948a8cdc93946d97fccdd8f" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr20123.8" size="4194304" crc="35f1b89f" sha1="1d6007c380f817def734fc3030d4fe56df4a15be" region="cart" offset="1c00000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="cottonbm" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Cotton Boomerang (JUET 980709 V1.000)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Success</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="mpr21075.7" size="2097152" crc="200b58ba" sha1="6daad6d70a3a41172e8d9402af775c03e191232d" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr21070.2" size="4194304" crc="56c0bf1d" sha1="c2b564ce536c637bb723ed96683b27596e87ebe7" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr21071.3" size="4194304" crc="2bb18df2" sha1="e900adb94ad3f48be00a4ce33e915147dc6a8737" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr21072.4" size="4194304" crc="7c7cb977" sha1="376dfb8014050605b00b6545520bd544768f5828" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr21073.5" size="4194304" crc="f2e5a5b7" sha1="9258d508ef6f6529efc4ad172fd29e69877a99eb" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr21074.6" size="4194304" crc="6a7e7a7b" sha1="a0b1e7a85e623b59886b28797281df1d65b8a5aa" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr21069.1" size="4194304" crc="6a28e3c5" sha1="60454b71db49b872e0cb89fae2259fed601588bd" region="cart" offset="1800000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="critcrsh" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Critter Crusher (EA 951204 V1.000)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" default="yes" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-18821.ic13" size="524288" crc="9a6658e2" sha1="16dbae3d9ab584713afcb403f89fe71049609245" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr-18789.ic8" size="4194304" crc="b388616f" sha1="0b2c5a547c3a6a8fb9f4ca54336cf6dc9adb8c6a" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr-18788.ic9" size="4194304" crc="feae5867" sha1="7d2e47d5ab18700a246d53fdb7872a905cdac55a" region="cart" offset="2000000" />
    <rom name="critcrsh.nv" size="128" crc="3da9860e" sha1="05b315aa71fcfc4e617266e1c5e4954eccbf7854" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="1" coins="2" service="yes">
      <control type="lightgun" buttons="1" minimum="2" maximum="46" sensitivity="50" keydelta="1" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":LIGHTX">
      <analog mask="63" />
    </port>
    <port tag=":LIGHTY">
      <analog mask="63" />
    </port>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="danchih" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Danchi de Hanafuda (J 990607 V1.400)</description>
    <year>1999</year>
    <manufacturer>Altron (Tecmo license)</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="mpr21974.7" size="2097152" crc="e7472793" sha1="11b7b11cf492eb9cf69b50e7cfac46a5b86849ac" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr21970.2" size="4194304" crc="34dd7f4d" sha1="d5c45da94ec5b6584049caf09516f1ad4ba3adb5" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr21971.3" size="4194304" crc="8995158c" sha1="fbbd171d67eebf43630d6054bc1b9132f6b38183" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr21972.4" size="4194304" crc="68a39090" sha1="cff1b909c4191660570012eb5e4cb6a7467bc79e" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr21973.5" size="4194304" crc="b0f23f14" sha1="4e7076c29fd57bb3ef9af50a6104e39ecda94e06" region="cart" offset="1000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="2" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="mahjong" player="1" buttons="20" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="mahjong" player="2" buttons="20" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":P1_KEY0" />
    <port tag=":P1_KEY1" />
    <port tag=":P1_KEY2" />
    <port tag=":P1_KEY3" />
    <port tag=":P1_KEY4" />
    <port tag=":P2_KEY0" />
    <port tag=":P2_KEY1" />
    <port tag=":P2_KEY2" />
    <port tag=":P2_KEY3" />
    <port tag=":P2_KEY4" />
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="danchiq" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Danchi de Quiz: Okusan Yontaku Desuyo! (J 001128 V1.200)</description>
    <year>2000</year>
    <manufacturer>Altron</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22" size="2097152" crc="e216bfc8" sha1="7a08fa32281e272dbf5e7daea50a1800cc225c1b" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24" size="2097152" crc="b95aa5ac" sha1="2766c5414643034a0f6d746050557516bd3753df" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26" size="2097152" crc="df6ebd48" sha1="fcccafbee1b8b952b07ed0e7e86219eed9cf4a93" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28" size="2097152" crc="cf6a2b76" sha1="1f7522d446d57b78d099bae553133d5e7e54ff70" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30" size="2097152" crc="0b6a9901" sha1="b4c335199d3e49a9ae5d474b10130abc4718cdf9" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="ic32" size="2097152" crc="0b4604f5" sha1="547cba4a80baf126e87f87529aa933587643d359" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="ic34" size="2097152" crc="616e20fa" sha1="45c175e79b5701db9726d157ff92eee368f4bbf9" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="ic36" size="2097152" crc="43474e08" sha1="30b3ede287d5de93c6e0219bfd0a5d7ed5b6a958" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="ic23" size="2097152" crc="d080eb71" sha1="9c39b887697c8872f0cb655cff24282ad3b90e9b" region="cart" offset="1200000" />
    <rom name="ic25" size="2097152" crc="9a4109e5" sha1="ba59caac5f5a80fc52c507d8a47f322a380aa9a1" region="cart" offset="1400000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="decathlt" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Decathlete (JUET 960709 V1.001)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr18967a.13" size="1048576" crc="ac59c186" sha1="7d4924d1e4c1b9257b58a690de988b3f6486e86f" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr18968.2" size="4194304" crc="11a891de" sha1="1a4fa8d7e07e1d8fdc8122ef8a5b93723c007cda" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr18969.3" size="4194304" crc="199cc47d" sha1="d78f7c6be7e9b43e208244c5c8722245f4c653e1" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr18970.4" size="4194304" crc="8b7a509e" sha1="8f4d36a858231764ed09b26a1141d1f055eee092" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr18971.5" size="4194304" crc="c87c443b" sha1="f2fedb35c80e5c4855c7aebff88186397f4d51bc" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr18972.6" size="4194304" crc="45c64fca" sha1="ae2f678b9885426ce99b615b7f62a451f9ef83f9" region="cart" offset="1400000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5838" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="protection" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="decathlto" sourcefile="stv.cpp" cloneof="decathlt" romof="decathlt">
    <description>Decathlete (JUET 960424 V1.000)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr18967.13" size="1048576" crc="c0446674" sha1="4917089d95613c9d2a936ed9fe3ebd22f461aa4f" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr18968.2" merge="mpr18968.2" size="4194304" crc="11a891de" sha1="1a4fa8d7e07e1d8fdc8122ef8a5b93723c007cda" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr18969.3" merge="mpr18969.3" size="4194304" crc="199cc47d" sha1="d78f7c6be7e9b43e208244c5c8722245f4c653e1" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr18970.4" merge="mpr18970.4" size="4194304" crc="8b7a509e" sha1="8f4d36a858231764ed09b26a1141d1f055eee092" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr18971.5" merge="mpr18971.5" size="4194304" crc="c87c443b" sha1="f2fedb35c80e5c4855c7aebff88186397f4d51bc" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr18972.6" merge="mpr18972.6" size="4194304" crc="45c64fca" sha1="ae2f678b9885426ce99b615b7f62a451f9ef83f9" region="cart" offset="1400000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5838" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="protection" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="diehard" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Die Hard Arcade (UET 960515 V1.000)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" default="yes" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="fpr19119.13" size="1048576" crc="de5c4f7c" sha1="35f670a15e9c86edbe2fe718470f5a75b5b096ac" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr19115.2" size="4194304" crc="6fe06a30" sha1="dedb90f800bae8fd9df1023eb5bec7fb6c9d0179" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr19116.3" size="4194304" crc="af9e627b" sha1="a53921c3185a93ec95299bf1c29e744e2fa3b8c0" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr19117.4" size="4194304" crc="74520ff1" sha1="16c1acf878664b3bd866c9b94f3695ae892ac12f" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr19118.5" size="4194304" crc="2c9702f0" sha1="5c2c66de83f2ccbe97d3b1e8c7e65999e1fa2de1" region="cart" offset="1000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="dnmtdeka" sourcefile="stv.cpp" cloneof="diehard" romof="diehard">
    <description>Dynamite Deka (J 960515 V1.000)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="fpr19114.13" size="1048576" crc="1fd22a5f" sha1="c3d9653b12354a73a3e15f23a2ab7992ffb83e46" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr19115.2" merge="mpr19115.2" size="4194304" crc="6fe06a30" sha1="dedb90f800bae8fd9df1023eb5bec7fb6c9d0179" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr19116.3" merge="mpr19116.3" size="4194304" crc="af9e627b" sha1="a53921c3185a93ec95299bf1c29e744e2fa3b8c0" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr19117.4" merge="mpr19117.4" size="4194304" crc="74520ff1" sha1="16c1acf878664b3bd866c9b94f3695ae892ac12f" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr19118.5" merge="mpr19118.5" size="4194304" crc="2c9702f0" sha1="5c2c66de83f2ccbe97d3b1e8c7e65999e1fa2de1" region="cart" offset="1000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="ejihon" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Ejihon Tantei Jimusyo (J 950613 V1.000)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr18137.13" size="524288" crc="151aa9bc" sha1="0959c60f31634816825acb57413838dcddb17d31" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr18138.2" size="4194304" crc="f5567049" sha1="6eb35e4b5fbda39cf7e8c42b6a568bd53a364d6d" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr18139.3" size="4194304" crc="f36b4878" sha1="e3f63c0046bd37b7ab02fb3865b8ebcf4cf68e75" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr18140.4" size="4194304" crc="228850a0" sha1="d83f7fa7df08407fa45a13661393679b88800805" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr18141.5" size="4194304" crc="b51eef36" sha1="2745cba48dc410d6d31327b956886ec284b9eac3" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr18142.6" size="4194304" crc="cf259541" sha1="51e2c8d16506d6074f6511112ec4b6b44bed4886" region="cart" offset="1400000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="elandore" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Touryuu Densetsu Elan-Doree / Elan Doree - Legend of Dragoon (JUET 980922 V1.006)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Sai-Mate</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="mpr21307.7" size="2097152" crc="966ad472" sha1="d6db41d1c40d08eb6bce8a8a2f491e7533daf670" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr21301.2" size="4194304" crc="1a23b0a0" sha1="f9dbc7ba96dadfb00e5827622b557080449acd83" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr21302.3" size="4194304" crc="1c91ca33" sha1="ae11209088e3bf8fc4a92dca850d7303ce949b29" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr21303.4" size="4194304" crc="07b2350e" sha1="f32f63fd8bec4e667f61da203d63be9a27798dfe" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr21304.5" size="4194304" crc="cfea52ae" sha1="4b6d27e0b2a95300ee9e07ebcdc4953d77c4efbe" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr21305.6" size="4194304" crc="46cfc2a2" sha1="8ca26bf8fa5ced040e815c125c13dd06d599e189" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr21306.1" size="4194304" crc="87a5929c" sha1="b259341d7b0e1fa98959bf52d23db5c308a8efdd" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr21308.8" size="4194304" crc="336ec1a4" sha1="20d1fce050cf6132d284b91853a4dd5626372ef0" region="cart" offset="1c00000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5881" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="2" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="6" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="6" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="fanzonem" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Fantasy Zone (medal game, REV.A) (J 990202 V1.000)</description>
    <year>1999</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-21440a.ic13" size="524288" crc="28457d58" sha1="1c7c3153eae1faa6c09595dc01906fe05702352d" region="cart" offset="0" />
    <rom name="mpr-21441.ic2" size="4194304" crc="b69133a5" sha1="63fb8b23cf216a84a2f2458b14a1648b22ae6256" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr-21445.ic1" size="4194304" crc="c02ffbd3" sha1="284fb6ff25b0621b7c1406a78308da522beaaaf7" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr-21442.ic4" size="4194304" crc="d4d3575f" sha1="a3f50f2c932e5b9b9d7e0acf04e8aec41f252147" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr-21446.ic3" size="4194304" crc="4831539e" sha1="7a3b1c6d4d7e6652efd16fe95ed0471b67c1871e" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr-21443.ic6" size="4194304" crc="cb1401c9" sha1="a24836b84f8eb63079607b62dd6e72d76cca14ae" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr-21447.ic5" size="4194304" crc="61e0d313" sha1="595553d82e63aaadb1b19ccf761748677013454d" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr-21444.ic8" size="4194304" crc="a82ff33b" sha1="9559ee4cf1ec487c3847df40d10aa2a4eaee97d2" region="cart" offset="1c00000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="ffreveng" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Final Fight Revenge (JUET 990930 V1.100)</description>
    <year>1999</year>
    <manufacturer>Capcom</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ffr110.ic35" size="1048576" crc="3ffea541" sha1="715b070b1d574a99aeb12086de380b0b3aaa25a1" region="cart" offset="1" />
    <rom name="opr21872.7" size="2097152" crc="32d36fee" sha1="441c4254ef2e9301e1006d69462a850ce339314b" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr21873.2" size="4194304" crc="dac5bd98" sha1="6102035ce9eb2f83d7d9b20f989a151f45087c67" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr21874.3" size="4194304" crc="0a7be2f1" sha1="e2d13f36e54d1e2cb9d584db829c04a6ff65108c" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr21875.4" size="4194304" crc="ccb75029" sha1="9611a08a2ad0e0e82137ded6205440a948a339a4" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr21876.5" size="4194304" crc="bb92a7fc" sha1="d9e0fab1104a46adeb0a0cfc0d070d4c63a28d55" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr21877.6" size="4194304" crc="c22a4a75" sha1="3276bc0628e71b432f21ba9a4f5ff7ccc8769cd9" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="opr21878.1" size="2097152" crc="2ea4a64d" sha1="928a973dce5eba0a1628d61ba56a530de990a946" region="cart" offset="1800000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5881" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="2" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="6" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="6" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="ffrevng10" sourcefile="stv.cpp" cloneof="ffreveng" romof="ffreveng">
    <description>Final Fight Revenge (JUET 990714 V1.000)</description>
    <year>1999</year>
    <manufacturer>Capcom</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="opr21872.7" merge="opr21872.7" size="2097152" crc="32d36fee" sha1="441c4254ef2e9301e1006d69462a850ce339314b" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr21873.2" merge="mpr21873.2" size="4194304" crc="dac5bd98" sha1="6102035ce9eb2f83d7d9b20f989a151f45087c67" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr21874.3" merge="mpr21874.3" size="4194304" crc="0a7be2f1" sha1="e2d13f36e54d1e2cb9d584db829c04a6ff65108c" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr21875.4" merge="mpr21875.4" size="4194304" crc="ccb75029" sha1="9611a08a2ad0e0e82137ded6205440a948a339a4" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr21876.5" merge="mpr21876.5" size="4194304" crc="bb92a7fc" sha1="d9e0fab1104a46adeb0a0cfc0d070d4c63a28d55" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr21877.6" merge="mpr21877.6" size="4194304" crc="c22a4a75" sha1="3276bc0628e71b432f21ba9a4f5ff7ccc8769cd9" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="opr21878.1" merge="opr21878.1" size="2097152" crc="2ea4a64d" sha1="928a973dce5eba0a1628d61ba56a530de990a946" region="cart" offset="1800000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5881" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="2" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="6" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="6" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="fhboxers" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Funky Head Boxers (JUETBKAL 951218 V1.000)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="fr18541a.13" size="1048576" crc="8c61a17c" sha1="a8aef27b53482923a506f7daa4b7a38653b4d8a4" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr18538.7" size="2097152" crc="7b5230c5" sha1="70cebc3281580b43adf42c37318e12159c28a13d" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr18533.2" size="4194304" crc="7181fe51" sha1="646f95e1a5b64d721e961352cee6fd5adfd031ec" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr18534.3" size="4194304" crc="c87ef125" sha1="c9ced130faf6dd9e626074b6519615654d8beb19" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr18535.4" size="4194304" crc="929a64cf" sha1="206dfc2a46befbcea974df1e27515c5759d88d00" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr18536.5" size="4194304" crc="51b9f64e" sha1="bfbdfb73d24f26ce1cc5294c23a1712fb9631691" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr18537.6" size="4194304" crc="c364f6a7" sha1="4db21bcf6ea3e75f9eb34f067b56a417589271c0" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr18532.1" size="4194304" crc="39528643" sha1="e35f4c35c9eb13e1cdcc26cb2599bb846f2c1af7" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr18539.8" size="4194304" crc="62b3908c" sha1="3f00e49beb0e5575cc4250a25c41f04dc91d6ed0" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr18540.9" size="4194304" crc="4c2b59a4" sha1="4d15503fcff0e9e0d1ed3bac724278102b506da0" region="cart" offset="2000000" />
    <rom name="fhboxers.nv" size="128" crc="590fd6da" sha1="1abe71c62c51a246d854f02cd4cb79fd0d427e88" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="findlove" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Zenkoku Seifuku Bishoujo Grand Prix Find Love (J 971212 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Daiki / FCF</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr20424.13" size="1048576" crc="4e61fa46" sha1="e34624d98cbdf2dd04d997167d3c4decd2f208f7" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr20431.7" size="2097152" crc="ea656ced" sha1="b2d6286081bd46a89d1284a2757b87d0bca1bbde" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr20426.2" size="4194304" crc="897d1747" sha1="f3fb2c4ef8bc2c1658907e822f2ee2b88582afdd" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20427.3" size="4194304" crc="a488a694" sha1="80ec81f32e4b5712a607208b2a45cfdf6d5e1849" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20428.4" size="4194304" crc="4353b3b6" sha1="f5e56396b345ff65f57a23f391b77d401f1f58b5" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20429.5" size="4194304" crc="4f566486" sha1="5b449288e33f02f2362ebbd515c87ea11cc02633" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr20430.6" size="4194304" crc="d1e11979" sha1="14405997eefac22c42f0c86dca9411ba1dee9bf9" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr20425.1" size="4194304" crc="67f104c4" sha1="8e965d2ce554ba8d37254f6bf3931dff4bce1a43" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr20432.8" size="4194304" crc="79fcdecd" sha1="df8e7733a51e24196914fc66a024515ee1565599" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr20433.9" size="4194304" crc="82289f29" sha1="fb6a1015621b1afa3913da162ae71ded6b674649" region="cart" offset="2000000" />
    <rom name="mpr20434.10" size="4194304" crc="85c94afc" sha1="dfc2f16614bc499747ea87567a21c86e7bddce45" region="cart" offset="2400000" />
    <rom name="mpr20435.11" size="4194304" crc="263a2e48" sha1="27ef4bf577d240e36dcb6e6a09b9c5f24e59ce8c" region="cart" offset="2800000" />
    <rom name="mpr20436.12" size="4194304" crc="e3823f49" sha1="754d48635bd1d4fb01ff665bfe2a71593d92f688" region="cart" offset="2c00000" />
    <rom name="findlove.nv" size="128" crc="df2fa9f6" sha1="f05450e1648eafd2ffb52e50769f07bdc75ffb95" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="finlarch" sourcefile="stv.cpp" cloneof="smleague" romof="smleague">
    <description>Final Arch (J 950714 V1.001)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="finlarch.13" size="1048576" crc="4505fa9e" sha1="96c6399146cf9c8f1d27a8fb6a265f937258004a" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr18257.2" size="4194304" crc="137fdf55" sha1="07a02fe531b3707e063498f5bc9749bd1b4cadb3" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr18258.3" size="4194304" crc="f519c505" sha1="5cad39314e46b98c24a71f1c2c10c682ef3bdcf3" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr18259.4" size="4194304" crc="5cabc775" sha1="84383a4cbe3b1a9dcc6c140cff165425666dc780" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr18260.5" size="4194304" crc="f5b92082" sha1="806ad85a187a23a5cf867f2f3dea7d8150065b8e" region="cart" offset="1000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="gaxeduel" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Golden Axe - The Duel (JUETL 950117 V1.000)</description>
    <year>1994</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr17766.13" size="524288" crc="a83fcd62" sha1="4ce77ebaa0e93c6553ad8f7fb87cbdc32433402b" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr17768.2" size="4194304" crc="d6808a7d" sha1="83a97bbe1160cb45b3bdcbde8adc0d9bae5ded60" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr17769.3" size="4194304" crc="3471dd35" sha1="24febddfe70984cebc0e6948ad718e0e6957fa82" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr17770.4" size="4194304" crc="06978a00" sha1="a8d1333a9f4322e28b23724937f595805315b136" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr17771.5" size="4194304" crc="aea2ea3b" sha1="2fbe3e10d3f5a3b3099a7ed5b38b93b6e22e19b8" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr17772.6" size="4194304" crc="b3dc0e75" sha1="fbe2790c84466d186ea3e9d41edfcb7afaf54bea" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr17767.1" size="4194304" crc="9ba1e7b1" sha1="f297c3697d2e8ba4476d672267163f91f371b362" region="cart" offset="1800000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="2" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="6" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="6" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="grdforce" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Guardian Force (JUET 980318 V0.105)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Success</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="mpr20844.7" size="2097152" crc="283e7587" sha1="477fabc27cfe149ad17757e31f10665dcf8c0860" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr20839.2" size="4194304" crc="facd4dd8" sha1="2582894c98b31ab719f1865d4623dad6736dc877" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20840.3" size="4194304" crc="fe0158e6" sha1="73460effe69fb8f16dd952271542b7803471a599" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20841.4" size="4194304" crc="d87ac873" sha1="35b8fa3862e09dca530e9597f983f5a22919cf08" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20842.5" size="4194304" crc="baebc506" sha1="f5f59f9263956d0c49c729729cf6db31dc861d3b" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr20843.6" size="4194304" crc="263e49cc" sha1="67979861ca2784b3ce39d87e7994e6e7351b40e5" region="cart" offset="1400000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="groovef" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Groove on Fight - Gouketsuji Ichizoku 3 (J 970416 V1.001)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="mpr19820.7" size="1048576" crc="e93c4513" sha1="f9636529224880c49bd2cc5572bd5bf41dbf911a" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr19815.2" size="4194304" crc="1b9b14e6" sha1="b1828c520cb108e2927a23273ebd2939dca52304" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr19816.3" size="4194304" crc="83f5731c" sha1="2f645737f945c59a1a2fabf3b21a761be9e8c8a6" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr19817.4" size="4194304" crc="525bd6c7" sha1="2db2501177fb0b44d0fad2054eddf356c4ea08f2" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr19818.5" size="4194304" crc="66723ba8" sha1="0a8379e46a8f8cab11befeadd9abdf59dba68e27" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr19819.6" size="4194304" crc="ee8c55f4" sha1="f6d86b2c2ab43ec5baefb8ccc25e11af4d82712d" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr19814.1" size="4194304" crc="8f20e9f7" sha1="30ff5ad0427208e7265cb996e870c4dc0fbbf7d2" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr19821.8" size="4194304" crc="f69a76e6" sha1="b7e41f34d8b787bf1b4d587e5d8bddb241c043a8" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr19822.9" size="2097152" crc="5e8c4b5f" sha1="1d146fbe3d0bfa68993135ba94ef18081ab65d31" region="cart" offset="2000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="2" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="6" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="6" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="hanagumi" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Sakura Taisen - Hanagumi Taisen Columns (J 971007 V1.010)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="mpr20143.7" size="1048576" crc="7bfc38d0" sha1="66f223e7ff2b5456a6f4185b7ab36f9cd833351a" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr20138.2" size="4194304" crc="fdcf1046" sha1="cbb1f03879833c17feffdd6f5a4fbff06e1059a2" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20139.3" size="4194304" crc="7f0140e5" sha1="f2f7de7620d66a596d552e1af491a0592ebc4e51" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20140.4" size="4194304" crc="2fa03852" sha1="798ce008f6fc24a00f85298188c8d0d01933640d" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20141.5" size="4194304" crc="45d6d21b" sha1="fe0f0b2195b74e79b8efb6a7c0b7bedca7194c48" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr20142.6" size="4194304" crc="e38561ec" sha1="c04c400be033bc74a7bb2a60f6ae00853a2220d4" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr20137.1" size="4194304" crc="181d2688" sha1="950059f89eda30d8a5bce145421f507e226b8b3e" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr20144.8" size="4194304" crc="235b43f6" sha1="e35d9bf15ac805513ab3edeca4f264647a2dc0b0" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr20145.9" size="4194304" crc="aeaac7a1" sha1="5c75ecce49a5c53dbb0b07e75f3a76e6db9976d0" region="cart" offset="2000000" />
    <rom name="mpr20146.10" size="4194304" crc="39bab9a2" sha1="077132e6a03afd181ee9ca9ca4f7c9cbf418e57e" region="cart" offset="2400000" />
    <rom name="mpr20147.11" size="4194304" crc="294ab997" sha1="aeba269ae7d056f07edecf96bc138231c66c3637" region="cart" offset="2800000" />
    <rom name="mpr20148.12" size="4194304" crc="5337ccb0" sha1="a998bb116eb10c4044410f065c5ddeb845f9dab5" region="cart" offset="2c00000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="introdon" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Karaoke Quiz Intro Don Don! (J 960213 V1.000)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Sunsoft / Success</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr18937.13" size="524288" crc="1f40d766" sha1="35d9751c1b23cfbf448f2a9e9cf3b121929368ae" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr18944.7" size="1048576" crc="f7f75ce5" sha1="0787ece9f89cc1847889adbf08ba5d3ccbc405de" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr18939.2" size="4194304" crc="ef95a6e6" sha1="3026c52ad542997d5b0e621b389c0e01240cb486" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr18940.3" size="4194304" crc="cabab4cd" sha1="b251609573c4b0ccc933188f32226855b25fd9da" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr18941.4" size="4194304" crc="f4a33a20" sha1="bf0f33495fb5c9de4ae5036cedda65b3ece217e8" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr18942.5" size="4194304" crc="8dd0a446" sha1="a75e3552b0fb99e0b253c0906f62fabcf204b735" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr18943.6" size="4194304" crc="d8702a9e" sha1="960dd3cb0b9eb1f18b8d0bc0da532b600d583ceb" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr18938.1" size="4194304" crc="580ecb83" sha1="6c59f7da408b53f9fa7aa32c1b53328b5fd6334d" region="cart" offset="1800000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="kiwames" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Pro Mahjong Kiwame S (J 951020 V1.208)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>Athena</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr18737.13" size="524288" crc="cfad6c49" sha1="fc69980a351ed13307706db506c79c774eabeb66" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr18738.2" size="4194304" crc="4b3c175a" sha1="b6d2438ae1d3d51950a7ed1eaadf2dae45c4e7b1" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr18739.3" size="4194304" crc="eb41fa67" sha1="d12acebb1df9eafd17aff1841087f5017225e7e7" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr18740.4" size="2097152" crc="9ca7962f" sha1="a09e0db2246b34ca7efa3165afbc5ba292a95398" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="kiwames.nv" size="128" crc="c7002732" sha1="57395d256a58ddcedd354ce1f2c458321be40505" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="2" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="mahjong" player="1" buttons="20" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="mahjong" player="2" buttons="20" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":P1_KEY0" />
    <port tag=":P1_KEY1" />
    <port tag=":P1_KEY2" />
    <port tag=":P1_KEY3" />
    <port tag=":P1_KEY4" />
    <port tag=":P2_KEY0" />
    <port tag=":P2_KEY1" />
    <port tag=":P2_KEY2" />
    <port tag=":P2_KEY3" />
    <port tag=":P2_KEY4" />
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="magzun" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Magical Zunou Power (J 961031 V1.000)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="flash.ic13" size="1048576" crc="e6f0aca0" sha1="251d4d9c5a332d13af3a144c5eb9d8e7836bdd1b" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr-19354.ic2" size="4194304" crc="a23822e7" sha1="10ca5d39dcaaf35b80168a08d8a18d77fba1d2ce" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr-19355.ic3" size="4194304" crc="d70e5ebc" sha1="2d560f6b6e693b2b91cf5ff5c4f0890cc2176f91" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr-19356.ic4" size="4194304" crc="3bc43fe9" sha1="f72b0f3208e2f411f4c9cc76c317a605acd32a67" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr-19357.ic5" size="4194304" crc="aa749370" sha1="f09b0aa94fcc983419aaf2465dae5c9c64606158" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr-19358.ic6" size="4194304" crc="0969f1ec" sha1="25b9671f0975172f283458d46e160080dd1d19e9" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr-19359.ic1" size="4194304" crc="b0d06f9c" sha1="19e04c9c3a0bea5950aba8e1975962fa37722f32" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="microm" size="4096" status="nodump" region="subboard" offset="0" />
    <rom name="magzun.nv" size="128" crc="42700321" sha1="1f2ba760c410312539c8677223edcd1cda3b51d4" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="microphone" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="maruchan" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Maru-Chan de Goo! (J 971216 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Sega / Toyosuisan</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr20416.13" size="1048576" crc="8bf0176d" sha1="5bd468e2ffed042ee84e2ceb8712ff5883a1d824" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr20417.2" size="4194304" crc="636c2a08" sha1="47986b71d68f6a1852e4e2b03ca7b6e48e83718b" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20418.3" size="4194304" crc="3f0d9e34" sha1="2ec81e40ebf689d17b6421820bfb0a1280a8ef25" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20419.4" size="4194304" crc="ec969815" sha1="b59782174051f5717b06f43e57dd8a2a6910d95f" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20420.5" size="4194304" crc="f2902c88" sha1="df81e137e8aa4bd37e1d14fce4d593cfd14608f0" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr20421.6" size="4194304" crc="cd0b477c" sha1="5169cc47fae465b11bc50f5e8410d84c2b2eee42" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr20422.1" size="4194304" crc="66335049" sha1="59f1968001d1e9fe30990a56309bae18033eee62" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr20423.8" size="4194304" crc="2bd55832" sha1="1a1a510f30882d4d726b594a6541a12c552fafb4" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr20443.9" size="4194304" crc="8ac288f5" sha1="0c08874e6ab2b07b17438721fb535434a626115f" region="cart" offset="2000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="mausuke" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Mausuke no Ojama the World (J 960314 V1.000)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Data East</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic13.bin" size="1048576" crc="b456f4cd" sha1="91cbe703ec7c1dd45eb3b05bdfeb06e3570599d1" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mcj-00.2" size="2097152" crc="4eeacd6f" sha1="104ca230f22cd11cc536b34abd482e54791b4d0f" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mcj-01.3" size="2097152" crc="365a494b" sha1="29713dfc83a9ade63ebcc7994d14cd785c4500b9" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mcj-02.4" size="2097152" crc="8b8e4931" sha1="0c94e2ccb72902d7786d1101a3958504f7151077" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mcj-03.5" size="2097152" crc="9015a0e7" sha1="8ba8a3723267e631169dc1e06620260fbccce4bd" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mcj-04.6" size="2097152" crc="9d1beaee" sha1="c63b61378860319fff2e605c7b9afaa5f1bc4cd2" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mcj-05.1" size="2097152" crc="a7626a82" sha1="c12a099132c5b9234a2de5674f3b8ba5fdd35289" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mcj-06.8" size="2097152" crc="1ab8e90e" sha1="8e22f03c1791a983eb330b2a9199e5349a0b1baa" region="cart" offset="1c00000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="micrombc" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Microman Battle Charge (J 990326 V1.000)</description>
    <year>1999</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22" size="2097152" crc="8385bc45" sha1="0bd60d7560cb2313d68470d0572850a7b8c501fd" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24" size="2097152" crc="84ecb42f" sha1="005dee9a0912d4b1b7f5157bc3cde96548c1e348" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26" size="2097152" crc="869bc19c" sha1="638125007d331beef567c976ea6f4e7a21acdb64" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28" size="2097152" crc="0c3db354" sha1="c4d43da7cea1b4d5ca3ac545afde10344a4a385b" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30" size="2097152" crc="03b9eacf" sha1="d69c10f7613d9f52042dd6cce64e74e2b1ecc2d8" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="ic32" size="2097152" crc="62c10626" sha1="58cb0ca0330fa7a62b277ab0ff84bff65b81bb23" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="ic34" size="2097152" crc="8d89877e" sha1="7d76d48d64d7ac5411d714a4bb83f37e3e5b8df6" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="ic36" size="2097152" crc="8d89877e" sha1="7d76d48d64d7ac5411d714a4bb83f37e3e5b8df6" region="cart" offset="1200000" />
    <rom name="micrombc.nv" size="128" crc="6e89815f" sha1="4478f614fb61859f4ee7bf55462f737387887e6f" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="coin_hopper" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="1" coins="3" service="yes">
      <control type="trackball" buttons="5" minimum="0" maximum="65535" sensitivity="100" keydelta="100" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0">
      <analog mask="65535" />
    </port>
    <port tag=":PORTG.1">
      <analog mask="65535" />
    </port>
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="myfairld" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Virtual Mahjong 2 - My Fair Lady (J 980608 V1.000)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Micronet</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="mpr21000.7" size="2097152" crc="2581c560" sha1="5fb64f0e09583d50dfea7ad613d45aad30b677a5" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr20995.2" size="4194304" crc="1bb73f24" sha1="8773654810de760c5dffbb561f43e259b074a61b" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20996.3" size="4194304" crc="993c3859" sha1="93f95e3e080a08961784482607919c1ab3eeb5e5" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20997.4" size="4194304" crc="f0bf64a4" sha1="f51431f1a736bbc498fa0baa1f8570f89984d9f9" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20998.5" size="4194304" crc="d3b19786" sha1="1933e57272cd68cc323922fa93a9af97dcef8450" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr20999.6" size="4194304" crc="82e31f25" sha1="0cf74af14abb6ede21d19bc22041214232751594" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr20994.1" size="4194304" crc="a69243a0" sha1="e5a1b6ec62bdd5b015ed6cf48f5a6aabaf4bd837" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr21001.8" size="4194304" crc="95fbe549" sha1="8cfb48f353b2849600373d66f293f103bca700df" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="myfairld.nv" size="128" crc="c7cf3a5a" sha1="5365f38047821305658f94395f03cf2c49c87576" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="1" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" buttons="2" ways="8" />
      <control type="mahjong" buttons="20" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <configuration name="I/O Device type" tag="IO_TYPE" mask="1">
      <confsetting name="Mahjong Panel" value="0" />
      <confsetting name="Joystick" value="1" default="yes" />
    </configuration>
    <port tag=":IO_TYPE" />
    <port tag=":P1_KEY0" />
    <port tag=":P1_KEY1" />
    <port tag=":P1_KEY2" />
    <port tag=":P1_KEY3" />
    <port tag=":P1_KEY4" />
    <port tag=":P2_KEY0" />
    <port tag=":P2_KEY1" />
    <port tag=":P2_KEY2" />
    <port tag=":P2_KEY3" />
    <port tag=":P2_KEY4" />
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="nameclub" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Name Club (J 960315 V1.000)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22" size="2097152" crc="ac23c648" sha1="4dd099a92ff162082eb24a61a277ca907b3f9892" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24" size="2097152" crc="a16902e3" sha1="85c582cb0d02ef028a8ae32688c20a5b5aeeaae8" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic26" size="2097152" crc="a5eab3f3" sha1="1b7263639bb8f4aa644cc46133988ef4d2b6c9de" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="ic28" size="2097152" crc="34ed677a" sha1="ff2c4dd8fae33ac618f6e3e28ba71c4ecb4ca88f" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="nameclub.nv" size="128" crc="680a64bc" sha1="45194bbe4a7e67f0e44f858589881967884f63a6" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5838" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="nclubv2" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Name Club Ver.2 (J 960315 V1.000)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="nclubv2.ic22" size="2097152" crc="7e81676d" sha1="fc0f0dcdb4aaf71218d7c1dd0e4ddc5381e8b13b" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="nclubv2.ic24" size="2097152" crc="1b7637de" sha1="43c3094f60a6582298a45bad923fef57e98c5b2b" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="nclubv2.ic26" size="2097152" crc="630be99d" sha1="ac7fbaae98b126fad5228b0ebffa91a0f0a94516" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="nclubv2.ic28" size="2097152" crc="1a3ca5e2" sha1="4d3aed51d29c54e71175d828f648c9feb813ac04" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="nclubv2.nv" size="128" crc="96d55fa9" sha1="b3c821d6cd4ed52d0e20565e12a06d8f81a08dbc" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5838" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="nclubv3" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Name Club Ver.3 (J 970723 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22" size="2097152" crc="b4008ed0" sha1="acb3784acad971eb5f4920760dc23a16330e7bad" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24" size="2097152" crc="4e894850" sha1="eb7c3399505a45816701197a45062b9f34e5a3e1" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26" size="2097152" crc="5b6b023f" sha1="cf17c5857d85d4326dfe2ce40cf96989f9f78ecd" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28" size="2097152" crc="b7beab03" sha1="de703e461a2bdd87b0695bd2f16e4c97d11bcf92" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30" size="2097152" crc="a9f81069" sha1="60d88c7c20178a00d6927c37069ab0c374ebf51e" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="ic32" size="2097152" crc="02708d66" sha1="6881b0b05e55989953a16f6ba503ba891b849c07" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="ic34" size="2097152" crc="c79d0537" sha1="9d595f718ff8f8ff7ca88100f35c589d5f9b4216" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="ic36" size="2097152" crc="0c9df896" sha1="4d8c18205e7aa90bfaa677ecff2b65128f2ad47c" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="ic23" size="2097152" crc="bd922829" sha1="4c6f988173e439a05a77da043d856e142b0da831" region="cart" offset="1200000" />
    <rom name="ic25" size="2097152" crc="f77f9e24" sha1="9a9636114e74c1fd7bd67db8005af02ef6a75ab1" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="nclubv3.nv" size="128" crc="9122a9e9" sha1="5318994905e005567709c41449547c545182bece" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="othellos" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Othello Shiyouyo (J 980423 V1.002)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Success</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="mpr20967.7" size="2097152" crc="efc05b97" sha1="a533366c3aaba90dcac8f3654db9ad902efca258" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr20963.2" size="4194304" crc="2cc4f141" sha1="8bd1998aff8615b34d119fab3637a08ed6e8e1e4" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20964.3" size="4194304" crc="5f5cda94" sha1="616be219a2512e80c875eddf05137c23aedf6f65" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20965.4" size="4194304" crc="37044f3e" sha1="cbc071554cfd8bb12a337c04b169de6c6309c3ab" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20966.5" size="4194304" crc="b94b83de" sha1="ba1b3135d0ad057f0786f94c9d06b5e347bedea8" region="cart" offset="1000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="patocar" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Hashire Patrol Car (J 990326 V1.000)</description>
    <year>2001</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22.bin" size="2097152" crc="b7e6d425" sha1="b7496cb390fe50ee786815082415427056e4e3e1" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24.bin" size="2097152" crc="cbbb687e" sha1="cfc87ae6124f9978bb2432b98d77f0da07d020b7" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26.bin" size="2097152" crc="91db9dbe" sha1="8652fe45ce56633016403c75e8b3a7b77f279819" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28.bin" size="2097152" crc="bff0cd9c" sha1="3c62aa2d7f71bd6fb147fdcd8d99cd7815f3047e" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30.bin" size="2097152" crc="9a4109e5" sha1="ba59caac5f5a80fc52c507d8a47f322a380aa9a1" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="patocar.nv" size="128" crc="d9873ee8" sha1="e74747816bba6745afd718b0beec67a884c6a31c" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="coin_hopper" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="1" coins="3" service="yes">
      <control type="trackball" buttons="5" minimum="0" maximum="65535" sensitivity="100" keydelta="100" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0">
      <analog mask="65535" />
    </port>
    <port tag=":PORTG.1">
      <analog mask="65535" />
    </port>
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="pblbeach" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Pebble Beach - The Great Shot (JUE 950913 V0.990)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>T&amp;E Soft</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr18852.13" size="524288" crc="d12414ec" sha1="0f42ec9e41983781b6892622b00398a102072aa7" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr18853.2" size="4194304" crc="b9268c97" sha1="8734e3f0e6b2849d173e3acc9d0308084a4e84fd" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr18854.3" size="4194304" crc="3113c8bc" sha1="4e4600646ddd1978988d27430ffdf0d1d405b804" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr18855.4" size="4194304" crc="daf6ad0c" sha1="2a14a6a42e4eb68abb7a427e43062dfde2d13c5c" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr18856.5" size="4194304" crc="214cef24" sha1="f62b462170b377cff16bb6c6126cbba00b013a87" region="cart" offset="1000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="pckobe99" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 Kobe Luminaire '99 (Print Club Custom 3) (J 991203 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22.bin" size="2097152" crc="670296eb" sha1="18055dddf59edbf6d6a97bc81ba332e681f460ba" status="baddump" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24.bin" size="2097152" crc="c2139f62" sha1="9e7060d77571349b13e58a845fde0f75c29a1bac" status="baddump" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26.bin" size="2097152" crc="17e3efd0" sha1="f004bb27c1708ed5a78426aa26a51496470c173d" status="baddump" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28.bin" size="2097152" crc="a52f99f6" sha1="9d23f63a9515b468c93320458d12f54850e9e121" status="baddump" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30.bin" size="2097152" crc="f1b7e3d5" sha1="2e1f881c0abe8bfb168478b3cbbd724c74c374c0" status="baddump" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="ic32.bin" size="2097152" crc="76f6efaa" sha1="d861d178a37adbde6b86df84231b34b89c5fc1d8" status="baddump" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="ic34.bin" size="2097152" crc="894c63f9" sha1="9956fd512cb715780616c4262d2b05474e3337ff" status="baddump" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="ic36.bin" size="2097152" crc="078694c3" sha1="a37eb118338c0fc07aa75705dc6a7a1b866cb081" status="baddump" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="eeprom" size="128" crc="dbe305a9" sha1="4b738104db8345385db3f622672dcc536bbfe67e" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclb2elk" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 Earth Limited Kobe (Print Club Custom) (J 970808 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclb2elk_ic22" size="2097152" crc="2faed82a" sha1="035ef25dd974679e46a79e408ee284eca0310557" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclb2elk_ic24" size="2097152" crc="9cacfb7b" sha1="1c68e1ba077e02ded0f388b4e9ad24998a5d8a48" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclb2elk_ic26" size="2097152" crc="533a189e" sha1="23a08a9ab02b21d6c75c770f4adc33c6dfe98a4e" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclb2elk_ic28" size="2097152" crc="1f0c9113" sha1="b65fc9012cb159c374674cde1fd2fb2cf192e7c5" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclb2elk_ic30" size="2097152" crc="0e188b8c" sha1="8574f884fbeb2f428913c24e147ee8753305ce86" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclb2elk.nv" size="128" crc="54c7564f" sha1="574dcc5e8fe4aac091fee1476347485ed660eddd" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclove" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club LoveLove (J 970421 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclblove.ic22" size="2097152" crc="8cd25a0f" sha1="c938d5f4f800db019abc2e17cce1e780e93f3d02" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclblove.ic24" size="2097152" crc="85583e2c" sha1="7f407d1bce40317fc10433dafcd82ee41be05839" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclblove.ic26" size="2097152" crc="7efcabcc" sha1="b99a67ab2053c3be5ce37530b65f9693c2a4eef8" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclblove.ic28" size="2097152" crc="a1336da7" sha1="ba26810067a13968a54a8867025b8d8e96384ae7" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclblove.ic30" size="2097152" crc="ec5b5e28" sha1="89bcddb52c176c86ad4bdb9f4f052be5b75bcd1b" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclblove.ic32" size="2097152" crc="9a4109e5" sha1="ba59caac5f5a80fc52c507d8a47f322a380aa9a1" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="pclove.nv" size="128" crc="3c78e3bd" sha1="6d5fe8545f434b4cc1e8229549adb0a49ac45bd1" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5838" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclove2" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club LoveLove Ver 2 (J 970825 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22" size="2097152" crc="d7d968d6" sha1="59916a453ba8a53af2138272e359c6d6ce11ea8c" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24" size="2097152" crc="9c9b7e57" sha1="ae834a3648126ec2456d2cc5544f81b6dc2f5825" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26" size="2097152" crc="55eb859f" sha1="4f25536787142f965d688d1758a45885b52ae52e" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28" size="2097152" crc="463604a6" sha1="d8eb41676c750e01870241361ef04c8f22a0c4b4" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30" size="2097152" crc="ec5b5e28" sha1="89bcddb52c176c86ad4bdb9f4f052be5b75bcd1b" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="ic32" size="2097152" crc="9a4109e5" sha1="ba59caac5f5a80fc52c507d8a47f322a380aa9a1" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="pclove2.nv" size="128" crc="93b30600" sha1="eadba12ec322911823a6873a343e4d9b4089ed93" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5838" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclub2" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 (U 970921 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" default="yes" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclub2_ic22" size="2097152" crc="d2ceade7" sha1="a4300322e582f403d9207290f3900e1a72fcb9b9" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclub2_ic24" size="2097152" crc="0e968c2d" sha1="fbcc7533fcb6b87cd8255fc2d307ae618301ea64" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclub2_ic26" size="2097152" crc="ab51da70" sha1="85214aa805ffc9de59900dc0cd4e19e5ab756bf7" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclub2_ic28" size="2097152" crc="3a654b2a" sha1="7398e25836bfbdeab6350759f25c420c3b496172" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclub2_ic30" size="2097152" crc="8d89877e" sha1="7d76d48d64d7ac5411d714a4bb83f37e3e5b8df6" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclub2.nv" size="128" crc="00d0f04e" sha1="8b5a3e1c52e34443f83fd4a8948a00cacb5071d0" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclub26w" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 Vol. 6 Winter (J 961210 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclbvol6w_ic22" size="2097152" crc="72aa320c" sha1="09bc30e8cb00a5a4014c44e468cc64f6c3425d92" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclbvol6w_ic24" size="2097152" crc="d98371e2" sha1="813ac5f3c5b57d07cc319c73560bc0719ddcfe6b" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclbvol6w_ic26" size="2097152" crc="e6bbe3a5" sha1="b2f642b8ca0779ad66cfbbadece40f4e3dc41fd1" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclbvol6w_ic28" size="2097152" crc="3c330c9b" sha1="92f8e8d4f43db7c4ce431d17501492a7f8d8a867" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclbvol6w_ic30" size="2097152" crc="67646090" sha1="ed6402a22acafa0203c587b871edc547f0ec5277" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclub26w.nv" size="128" crc="448f770d" sha1="5f966c511c4c8e9d5b2d257c41c2c88a453b4944" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclub26wa" sourcefile="stv.cpp" cloneof="pclub26w" romof="pclub26w">
    <description>Print Club 2 Vol. 6 Winter (J 970121 V1.200)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22.bin" size="2097152" crc="a88e117d" sha1="afbc862c558f710b2a87e1326c91881996008055" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24.bin" merge="pclbvol6w_ic24" size="2097152" crc="d98371e2" sha1="813ac5f3c5b57d07cc319c73560bc0719ddcfe6b" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26.bin" size="2097152" crc="d0412c8d" sha1="4cb3c0ed3176bf86dee00649678a8e868819e92e" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28.bin" merge="pclbvol6w_ic28" size="2097152" crc="3c330c9b" sha1="92f8e8d4f43db7c4ce431d17501492a7f8d8a867" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30.bin" size="2097152" crc="00a0c702" sha1="f2c4a7a51559f0ade96b8e6337cd1a1d61472de7" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclub26w.nv" merge="pclub26w.nv" size="128" crc="448f770d" sha1="5f966c511c4c8e9d5b2d257c41c2c88a453b4944" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclub27s" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 Vol. 7 Spring (J 970313 V1.100)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclub2v7.ic22" size="2097152" crc="44c8ab27" sha1="65e2705b2918da32ea40375707df4e148b311159" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclub2v7.ic24" size="2097152" crc="24818437" sha1="5293d45b53680301abaf0b32a62596aaaa2552d6" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclub2v7.ic26" size="2097152" crc="076c1d44" sha1="d597ed4524bb03eb0ef8ada08d49f3dc0fc8136d" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclub2v7.ic28" size="2097152" crc="ff9643ca" sha1="3309f970f87324b06cc48add386019f769abcd89" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclub2v7.ic30" size="2097152" crc="03b9eacf" sha1="d69c10f7613d9f52042dd6cce64e74e2b1ecc2d8" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclub27s.nv" size="128" crc="e58c7167" sha1="d88b1648c5d86a90615a8c6a1bf87bc9e75dc320" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclub2fc" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 Felix The Cat (Rev. A) (J 970415 V1.100)</description>
    <year>1999</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclub2fc_ic22" size="2097152" crc="109c61a5" sha1="bfb3e014e49064443ef290bc068ffcd459ae132d" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclub2fc_ic24" size="2097152" crc="0ccc5538" sha1="15133fc9c85f0a384d49841d874a0fe9a76057ce" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclub2fc_ic26" size="2097152" crc="8d89877e" sha1="7d76d48d64d7ac5411d714a4bb83f37e3e5b8df6" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclub2fc_ic28" size="2097152" crc="ff9643ca" sha1="3309f970f87324b06cc48add386019f769abcd89" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclub2fc_ic30" size="2097152" crc="03b9eacf" sha1="d69c10f7613d9f52042dd6cce64e74e2b1ecc2d8" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclub2fc.nv" size="128" crc="c8082326" sha1="d24ad66eb01a58d3a117a49606003522b6f1feba" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclub2kc" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club Kome Kome Club (J 970203 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclub2kc_ic22" size="2097152" crc="9eb4cfd7" sha1="d74b00541419b5cde75409315fdc620a7cb3ac6b" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclub2kc_ic24" size="2097152" crc="cf3b4080" sha1="1963a45d391f8d591d3995231b26eba56c7896c6" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclub2kc_ic26" size="2097152" crc="dbdcb1d7" sha1="33bd8c9e351864cdd5f5be2aba62efda1c4a0f4f" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclub2kc_ic28" size="2097152" crc="3c330c9b" sha1="92f8e8d4f43db7c4ce431d17501492a7f8d8a867" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclub2kc_ic30" size="2097152" crc="00a0c702" sha1="f2c4a7a51559f0ade96b8e6337cd1a1d61472de7" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclub2kc.nv" size="128" crc="064366fe" sha1="b85489ae19ddc0fbd67b441a6967f10a6cd22d45" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclub2pe" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 Pepsiman (J 970618 V1.100)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclb2psi_ic22" size="2097152" crc="caadc660" sha1="f2e84bee96266bb03d8f9009249c17c27935f82e" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclb2psi_ic24" size="2097152" crc="ece82698" sha1="b17b1ea8adc13c3722067c9854d1b7fdf3917090" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclb2psi_ic26" size="2097152" crc="c8a1e335" sha1="a95ddfc41fdd9f720c11208f45ef5db4bee6cb97" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclb2psi_ic28" size="2097152" crc="52f09627" sha1="e2ffc321bb0f2a650d0c0b39c3ec68226e1ca7f4" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclb2psi_ic30" size="2097152" crc="03b9eacf" sha1="d69c10f7613d9f52042dd6cce64e74e2b1ecc2d8" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclub2pe.nv" size="128" crc="447bb3bd" sha1="9fefec09849bfa0c14b49e73ff13e2a538dff511" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclub2pf" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 Puffy (J V1.100)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclb2puf.ic22" size="2097152" crc="a14282f2" sha1="b96e70693d8e71b090e20efdd3aa6228e7289fa4" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclb2puf.ic24" size="2097152" crc="4fb4dc74" sha1="1f174512c9cd5420d7f935cbc6b5875836f6e825" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclb2puf.ic26" size="2097152" crc="d20bbfb5" sha1="5f2768e0e306bd0e3ed9b4e1d234aac8fd7155e6" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclb2puf.ic28" size="2097152" crc="da658ae9" sha1="24293c2b23b3009956fc05df5177a27415754301" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclb2puf.ic30" size="2097152" crc="cafc0e6b" sha1="fa2ac54260336d5dd1ced7ccaf87115511ece1f8" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclub2pf.nv" size="128" crc="447bb3bd" sha1="9fefec09849bfa0c14b49e73ff13e2a538dff511" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclub2v3" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 Vol. 3 (U 990310 V1.000)</description>
    <year>1999</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" default="yes" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclub2v3_ic22" size="2097152" crc="f88347aa" sha1="3e9ca105edbd6ce11ea4194eb1733785e87f92b2" status="baddump" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclub2v3_ic24" size="2097152" crc="b5871198" sha1="10d187eebcca5d70c5ae10d1a144685a96491126" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclub2v3_ic26" size="2097152" crc="d97034ed" sha1="a7a0f659eefd539b2a1fd70ef394eed30ea54c0c" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclub2v3_ic28" size="2097152" crc="f1421506" sha1="c384b695338144e5f051134bda73b059b678a7df" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclub2v3_ic30" size="2097152" crc="8d89877e" sha1="7d76d48d64d7ac5411d714a4bb83f37e3e5b8df6" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclub2v3.nv" size="128" crc="a8a2d30c" sha1="bdde3d62ff21190a23698058ff66e476a75a09aa" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclub2wb" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 Warner Bros (J 970228 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclb2wb_ic22" size="2097152" crc="12245be7" sha1="4d6c2c9ca7fe73a9ec490157cdb01a6228dee7f8" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclb2wb_ic24" size="2097152" crc="e5d6e11e" sha1="4af3c646747f76d99482c985f960df2519a85c23" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclb2wb_ic26" size="2097152" crc="7ee066f0" sha1="a7c725ce8e621ed299474dd215174699e097db3f" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclb2wb_ic28" size="2097152" crc="9ed59513" sha1="c8f5ed13be2a91f83c35a7929aaa5751d7843e6e" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclb2wb_ic30" size="2097152" crc="00a0c702" sha1="f2c4a7a51559f0ade96b8e6337cd1a1d61472de7" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclub2wb.nv" size="128" crc="0d442eec" sha1="54dd544e1496e3999d8111eb06abf805b610d77d" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclubol" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club Olive (J 980717 V1.000)</description>
    <year>1999</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclubol_ic22" size="2097152" crc="668b1049" sha1="a88ab4fbab73f85eb4da8d4792e98fbbefeba5f8" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclubol_ic24" size="2097152" crc="35721f04" sha1="9658c9526a3d1dde89e1b6fd986b3469011813ca" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclubol_ic26" size="2097152" crc="17b3cc4b" sha1="226eba06dd7db14fd3d10a1ca687293f2c93db9d" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclubol_ic28" size="2097152" crc="7cfaa530" sha1="c04742acb692a028021188deea4617c9955db38c" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclubol_ic30" size="2097152" crc="e1dd7854" sha1="190b85f4e25d5b98ea893033004a6ee698ade8c4" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclubol_ic32" size="2097152" crc="f0a3ded7" sha1="574417b9fb234ea75893dd22c65d2a3c4e3e4aa1" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="pclubol_ic34" size="2097152" crc="53aa9821" sha1="b866e0255297d48fbcab93bc044e198bdff8c6d3" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="pclubol_ic36" size="2097152" crc="9a4109e5" sha1="ba59caac5f5a80fc52c507d8a47f322a380aa9a1" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="eeprom" size="128" crc="a744ca03" sha1="f82ca58469356fad8c0fc53d54e7a4714ba43dd3" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclubor" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club Goukakenran (J 991104 V1.000)</description>
    <year>1999</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclubor_ic22" size="2097152" crc="b25072f7" sha1="baa674e3d277bee152773b3b0e522677bfedd65c" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclubor_ic24" size="2097152" crc="a4863a0e" sha1="b092b638b6a8d06776f88aac7e47fff06b4e8221" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclubor_ic26" size="2097152" crc="7f55baf7" sha1="344f08590484a5ece3a64fe3e2e84a7d386fb8c1" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclubor_ic28" size="2097152" crc="cafd2a7d" sha1="ff5f6ac7f5745d21db4a9c80eaec6f23d6084f23" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclubor_ic30" size="2097152" crc="ccf6f885" sha1="a01279a06cbc0c724c5c03b985f979458a2a2e65" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclubor_ic32" size="2097152" crc="62e6d1e1" sha1="5ea2ed73c5c02efbc85cd047983a02947ae829ff" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="pclubor_ic34" size="2097152" crc="19cdd167" sha1="a474134f58101dbbff3a47001ca26a69b03ce830" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="pclubor_ic36" size="2097152" crc="9a4109e5" sha1="ba59caac5f5a80fc52c507d8a47f322a380aa9a1" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="pclubor.nv" size="128" crc="3ad918c0" sha1="70b63d78948e2fc26fd95f98b93ed86c6130ed8e" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclubpok" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club Pokemon B (U 991126 V1.000)</description>
    <year>1999</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" default="yes" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclubpok_ic22" size="2097152" crc="48ab8371" sha1="1c2124afad6bc1f4de2619e6b915f78e91addf05" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclubpok_ic24" size="2097152" crc="9915faea" sha1="b96f64a8cbb1b9496bb566d0469975fddb4fbe98" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclubpok_ic26" size="2097152" crc="054ad120" sha1="987e812af099bb0aa5d43a4c10ae8345370a2606" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclubpok_ic28" size="2097152" crc="3a654b2a" sha1="7398e25836bfbdeab6350759f25c420c3b496172" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclubpok_ic30" size="2097152" crc="98747bef" sha1="8d452507a9842a48cd1a7db8fde11a070a6f068b" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclubpok.nv" size="128" crc="4ba3f21a" sha1="898a393fb2fc1961b68b7d4f383d5447e6c010e8" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pclubyo2" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club Yoshimoto V2 (J 970422 V1.100)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclbyov2.ic22" size="2097152" crc="719a4d27" sha1="328dfb8debea02e8660e636e953982d381529945" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclbyov2.ic24" size="2097152" crc="790dc7b5" sha1="829ead39930779617a9bef41d8615362ca86c4c7" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclbyov2.ic26" size="2097152" crc="12ae1606" sha1="9534fb2dbf6fd2c258ba2716783cc5bab8bd8dc0" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclbyov2.ic28" size="2097152" crc="ff9643ca" sha1="3309f970f87324b06cc48add386019f769abcd89" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclbyov2.ic30" size="2097152" crc="03b9eacf" sha1="d69c10f7613d9f52042dd6cce64e74e2b1ecc2d8" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="pclubyo2.nv" size="128" crc="2b26a8f7" sha1="32f34096cac05a37c492ee389ed8e4c02694c268" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pcpooh2" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club Winnie-the-Pooh Vol. 2 (J 971218 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22.bin" size="2097152" crc="2cb33332" sha1="7c05035358c08b6327d9f0581bf7036e95001eae" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24.bin" size="2097152" crc="3c6fc10f" sha1="8edb4c583be7270c1a8c155663f47554064f5213" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26.bin" size="2097152" crc="b891c7ab" sha1="7948ac76cde2851dcba3752e84e1fc35affe0bc4" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28.bin" size="2097152" crc="1a1c74cb" sha1="0a35e5a5ccf42bda641d56cce2fd0d02953f3878" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30.bin" size="2097152" crc="b7b6fc61" sha1="bb02b321d3e2ff120f1b84f008507f0cf6c36768" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="eeprom" size="128" crc="5aee29d0" sha1="a1dd443cf2dd9d52ca45ea687eff2f88cae25b85" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5838" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="pcpooh3" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club Winnie-the-Pooh Vol. 3 (J 980406 V1.000)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22.bin" size="2097152" crc="efc83c4f" sha1="8cabb88d8d52beddcde6a62858f4666092ed179e" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24.bin" size="2097152" crc="e8753d0d" sha1="571fe30075ad63dc395402cfb1d4734b54017e77" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26.bin" size="2097152" crc="daf1a0d4" sha1="474fe24fb95ad3065a66e664f362692d86a8d563" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28.bin" size="2097152" crc="3c0f040f" sha1="18d3917a1c1f49a2b45b13b92ba7da37341d3d1f" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30.bin" size="2097152" crc="6006d785" sha1="b6f4d1c26288c5ae48ad5ec785512a4b0fd3f8ef" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="eeprom" size="128" crc="e41d541b" sha1="511fe00745787ee5dbd813125ddc3db921d6531e" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5838" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="prc28su" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 Vol. 8 Summer (J 970616 V1.100)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="u22.bin" size="2097152" crc="b78cf122" sha1="10ecdbb04d1ce2c7f98e57260bbd6a09b8a5905d" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="u24.bin" size="2097152" crc="aca05d29" sha1="68c487821a912aea867f2f5041f5d926f31e4513" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="u26.bin" size="2097152" crc="5591f6e2" sha1="95a28b0a4fc2aeb063902505a4f3613c33f9059a" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="u28.bin" size="2097152" crc="0899889b" sha1="e7a77350a2421bbd867681f4c256d3b0d473468d" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="u30.bin" size="2097152" crc="03b9eacf" sha1="d69c10f7613d9f52042dd6cce64e74e2b1ecc2d8" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="u32.bin" size="2097152" crc="5dc1f4d7" sha1="dbb04d4c45b3ecf5416f32e34d3cabd4945352fb" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="u34.bin" size="2097152" crc="0222734a" sha1="d65311234100f81aa40a6738f79c61e598da8665" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="u36.bin" size="2097152" crc="57c30e0f" sha1="2286ba237edecc0cab1539b30b5f36843c7e276d" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="eeprom" size="128" crc="447bb3bd" sha1="9fefec09849bfa0c14b49e73ff13e2a538dff511" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="prc297wi" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 '97 Winter Ver (J 971017 V1.100, set 1)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="prc297wi_ic22" size="2097152" crc="589f6705" sha1="d10897ab26c3ecdd518087562207de131133646c" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="prc297wi_ic24" size="2097152" crc="4bd706d1" sha1="e3c52c63bb93d9fa836c300865423a226bf74586" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="prc297wi_ic26" size="2097152" crc="417e182a" sha1="4df04a390523e52e48efcc48891bc54452f351c9" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="prc297wi_ic28" size="2097152" crc="73da594e" sha1="936b0af4a32d5b93847bbf2ecfc8d334290059c0" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="prc297wi_ic30" size="2097152" crc="03b9eacf" sha1="d69c10f7613d9f52042dd6cce64e74e2b1ecc2d8" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="prc297wi_ic32" size="2097152" crc="20437e93" sha1="dfd2026bec6b2f418cd1cbfa7266717211d013b6" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="prc297wi_ic34" size="2097152" crc="9639b003" sha1="8f95b024ad19151e1e642d58aa785d14ae3a0661" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="prc297wi_ic36" size="2097152" crc="dd1b57b6" sha1="8450355ec6cdc9718f8579f8702f3900f686c3f8" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="prc297wi_ic23" size="2097152" crc="e3d9d12b" sha1="28ec3727774ef8a6a241238ad134a5adab8327fd" region="cart" offset="1200000" />
    <rom name="prc297wi_ic25" size="2097152" crc="71238374" sha1="0dc534628a98aba508bdef58f8b812908414ae48" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="prc297wi_ic27" size="2097152" crc="7485a9a2" sha1="17999a5192f185a27c08c2f05e19c65977b8f84e" region="cart" offset="1600000" />
    <rom name="eeprom" size="128" crc="9ba58358" sha1="555ac21321b3051f7083cd72176ddc0fef2d4155" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="prc297wia" sourcefile="stv.cpp" cloneof="prc297wi" romof="prc297wi">
    <description>Print Club 2 '97 Winter Ver (J 971017 V1.100, set 2)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclb297w_ic22_alt" size="2097152" crc="1feb3bfe" sha1="cb79908a13e32c3c00e5892d988088a902d6f874" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="prc297wi_ic24" merge="prc297wi_ic24" size="2097152" crc="4bd706d1" sha1="e3c52c63bb93d9fa836c300865423a226bf74586" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="prc297wi_ic26" merge="prc297wi_ic26" size="2097152" crc="417e182a" sha1="4df04a390523e52e48efcc48891bc54452f351c9" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="prc297wi_ic28" merge="prc297wi_ic28" size="2097152" crc="73da594e" sha1="936b0af4a32d5b93847bbf2ecfc8d334290059c0" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="prc297wi_ic30" merge="prc297wi_ic30" size="2097152" crc="03b9eacf" sha1="d69c10f7613d9f52042dd6cce64e74e2b1ecc2d8" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="prc297wi_ic32" merge="prc297wi_ic32" size="2097152" crc="20437e93" sha1="dfd2026bec6b2f418cd1cbfa7266717211d013b6" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="prc297wi_ic34" merge="prc297wi_ic34" size="2097152" crc="9639b003" sha1="8f95b024ad19151e1e642d58aa785d14ae3a0661" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="prc297wi_ic36" merge="prc297wi_ic36" size="2097152" crc="dd1b57b6" sha1="8450355ec6cdc9718f8579f8702f3900f686c3f8" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="prc297wi_ic23" merge="prc297wi_ic23" size="2097152" crc="e3d9d12b" sha1="28ec3727774ef8a6a241238ad134a5adab8327fd" region="cart" offset="1200000" />
    <rom name="prc297wi_ic25" merge="prc297wi_ic25" size="2097152" crc="71238374" sha1="0dc534628a98aba508bdef58f8b812908414ae48" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="prc297wi_ic27" merge="prc297wi_ic27" size="2097152" crc="7485a9a2" sha1="17999a5192f185a27c08c2f05e19c65977b8f84e" region="cart" offset="1600000" />
    <rom name="eeprom" merge="eeprom" size="128" crc="9ba58358" sha1="555ac21321b3051f7083cd72176ddc0fef2d4155" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="prc298au" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 '98 Autumn Ver (J 980827 V1.000)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="prc298au_ic22" size="2097152" crc="21a995ce" sha1="6ee1250becd76bef3aa8044a42e10c3830a609bd" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="prc298au_ic24" size="2097152" crc="94540f39" sha1="cee9fff48d177e7502802d366339ed922c212871" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="prc298au_ic26" size="2097152" crc="8b22c41f" sha1="371f8b35ed45f695f5ec0c8db2c4b62007bf4782" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="prc298au_ic28" size="2097152" crc="bf68cec0" sha1="550138f5110661d69eaff44c0596914a2621c3df" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="prc298au_ic30" size="2097152" crc="ae276c06" sha1="98358860ae9bf7c405ba4f763c7a4bf309ce85e3" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="prc298au_ic32" size="2097152" crc="a3fb81f5" sha1="6c78c97635dd486d2a7c09bc0511267eae6082c4" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="prc298au_ic34" size="2097152" crc="04200dc9" sha1="e40b01d12ccf71e50da7fd0f3000158626e5a98d" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="prc298au_ic36" size="2097152" crc="9a4109e5" sha1="ba59caac5f5a80fc52c507d8a47f322a380aa9a1" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="prc298au.nv" size="128" crc="b4440ff0" sha1="bd3c83221ede11c68163df4b52a85856c83f865f" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="prc298sp" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 '98 Spring Ver (J 971017 V1.100)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="prc298sp_ic22" size="2097152" crc="cb0ec98a" sha1="efef536cb3bc71207936b26b87f04641baded10b" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="prc298sp_ic24" size="2097152" crc="645e7e24" sha1="7362b0c4b500639c20ec27002f543a0b4390eaa8" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="prc298sp_ic26" size="2097152" crc="9d3ad85d" sha1="71fe330594ab58be331aa5311472855be07cb44c" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="prc298sp_ic28" size="2097152" crc="877e73cc" sha1="dd9928a3fe0ed759611e1b7be8ea10b45084e392" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="prc298sp_ic30" size="2097152" crc="03b9eacf" sha1="d69c10f7613d9f52042dd6cce64e74e2b1ecc2d8" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="prc298sp_ic32" size="2097152" crc="62c10626" sha1="58cb0ca0330fa7a62b277ab0ff84bff65b81bb23" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="prc298sp_ic34" size="2097152" crc="8d89877e" sha1="7d76d48d64d7ac5411d714a4bb83f37e3e5b8df6" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="prc298sp_ic36" size="2097152" crc="8d89877e" sha1="7d76d48d64d7ac5411d714a4bb83f37e3e5b8df6" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="prc298sp.nv" size="128" crc="a23dd0f2" sha1="457282b5d40a17477b95330bba91e05c603f951e" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="prc298su" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 '98 Summer Ver (J 980603 V1.100)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="pclb298s_ic22" size="2097152" crc="9720fe7a" sha1="5b17eee0bd4574c0b2eb5bb64928d37bd87da23f" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="pclb298s_ic24" size="2097152" crc="380496dc" sha1="60a000cd71553cd23009ffd41b0208153b18d858" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="pclb298s_ic26" size="2097152" crc="42622126" sha1="cc312b1be51e919013ce55d4c1242a90676157e0" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="pclb298s_ic28" size="2097152" crc="c03e861a" sha1="e39e1d040651577d088ce88d354c74e96971efaa" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="pclb298s_ic30" size="2097152" crc="01844b12" sha1="92d23e54cdfba8c0bdf3d87c52313334e2f903fa" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="prc298su.nv" size="128" crc="6b81636a" sha1="c84de7c374c46f92985186834ab023986e2abbd8" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="prc29au" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 Vol. 9 Autumn (J V1.100)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22.bin" size="2097152" crc="b7a9bfa4" sha1="d756eb1232fb121ccce6d74feb86becc95335e11" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24.bin" size="2097152" crc="91f36785" sha1="1cdbb9236e119be37ad782b03e51ba401d0a1dd1" status="baddump" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26.bin" size="2097152" crc="4c1b8823" sha1="8b9f79da973e0331c04da3e776e922aaf2c0e0b7" status="baddump" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28.bin" size="2097152" crc="594d200f" sha1="9e490b4189348bfde44098dcfbcefb7f070f51fe" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30.bin" size="2097152" crc="03b9eacf" sha1="d69c10f7613d9f52042dd6cce64e74e2b1ecc2d8" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="ic32.bin" size="2097152" crc="76f6efaa" sha1="d861d178a37adbde6b86df84231b34b89c5fc1d8" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="ic34.bin" size="2097152" crc="894c63f9" sha1="9956fd512cb715780616c4262d2b05474e3337ff" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="ic36.bin" size="2097152" crc="524a1c4e" sha1="182dcc9d4808595ec67b4f80a5bf6d25016bf2a7" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="eeprom" size="128" crc="447bb3bd" sha1="9fefec09849bfa0c14b49e73ff13e2a538dff511" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="prc2ksu" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Print Club 2 2000 Summer (J 000509 V1.000)</description>
    <year>2000</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22.bin" size="2097152" crc="4b3de7df" sha1="869c3840ac2eab263bb8b79ba1430e5789fa5758" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24.bin" size="2097152" crc="02da49b7" sha1="dd19bfd6c21f432b3af011ce43ba38d295c06c6d" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26.bin" size="2097152" crc="a431d614" sha1="75de91d8eff5af7e1b668012a0613884ba660e21" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28.bin" size="2097152" crc="c0fba1a5" sha1="5f98be1eed5f74e62fe5a3e33fdcf3b827dda1a7" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30.bin" size="2097152" crc="0811d0e4" sha1="b4fd9369c80f76141ae2fb38525b405b4c2f391a" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="prc2ksu.nv" size="128" crc="ee7ffdc5" sha1="4008e37cae306c0202146c5dd79ca925b8d8edd5" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="prikura" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Princess Clara Daisakusen (J 960910 V1.000)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Atlus</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="mpr19337.7" size="2097152" crc="76f69ff3" sha1="5af2e1eb3288d70c2a1c71d0b6370125d65c7757" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr19333.2" size="4194304" crc="eb57a6a6" sha1="cdacaa7a2fb1a343195e2ac5fd02eabf27f89ccd" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr19334.3" size="4194304" crc="c9979981" sha1="be491a4ac118d5025d6a6f2d9267a6d52f21d2b6" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr19335.4" size="4194304" crc="9e000140" sha1="9b7dc3dc7f9dc048d2fcbc2b44ae79a631ceb381" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr19336.5" size="4194304" crc="2363fa4b" sha1="f45e53352520be4ea313eeab87bcab83f479d5a8" region="cart" offset="1000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="puyosun" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Puyo Puyo Sun (J 961115 V0.001)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Compile</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr19531.13" size="524288" crc="ac81024f" sha1="b22c7c1798fade7ae992ff83b138dd23e6292d3f" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr19533.2" size="4194304" crc="17ec54ba" sha1="d4cdc86926519291cc78980ec513e1cfc677e76e" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr19534.3" size="4194304" crc="820e4781" sha1="7ea5626ad4e1929a5ec28a99ec12bc364df8f70d" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr19535.4" size="4194304" crc="94fadfa4" sha1="a7d0727cf601e00f1ea31e6bf3e591349c3f6030" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr19536.5" size="4194304" crc="5765bc9c" sha1="b217c292e7cc8ed73a39a3ae7009bc9dd031e376" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr19537.6" size="4194304" crc="8b736686" sha1="aec347c0f3e5dd8646e85f68d71ca9acc3bf62c3" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr19532.1" size="4194304" crc="985f0c9d" sha1="de1ad42ef3cf3f4f071e9801696407be7ae29d21" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr19538.8" size="4194304" crc="915a723e" sha1="96480441a69d6aad3887ed6f46b0a6bebfb752aa" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr19539.9" size="4194304" crc="72a297e5" sha1="679987e62118dd1bf7c074f4b88678e1a1187437" region="cart" offset="2000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="rsgun" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Radiant Silvergun (JUET 980523 V1.000)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Treasure</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="mpr20958.7" size="2097152" crc="cbe5a449" sha1="b4744ab71ccbadda1921ba43dd1148e57c0f84c5" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr20959.2" size="4194304" crc="a953330b" sha1="965274a7297cb88e281fcbdd3ec5025c6463cc7b" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20960.3" size="4194304" crc="b5ab9053" sha1="87c5d077eb1219c35fa65b4e11d5b62e826f5236" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20961.4" size="4194304" crc="0e06295c" sha1="0ec2842622f3e9dc5689abd58aeddc7e5603b97a" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20962.5" size="4194304" crc="f1e6c7fc" sha1="0ba0972f1bc7c56f4e0589d3e363523cea988bb0" region="cart" offset="1000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5881" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="sackids" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Soreyuke Anpanman Crayon Kids (J 001026 V1.000)</description>
    <year>2000</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" status="baddump" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22.bin" size="2097152" crc="4d9d1870" sha1="c702964af2767b0db4ca1d6c7d07356e675d5efd" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24.bin" size="2097152" crc="39fca3e5" sha1="29be552f58b69f8f3f237ca14f13af3673559123" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26.bin" size="2097152" crc="f38c79b6" sha1="a470a22ef3d735c9929f70ef5441547a07a480e8" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28.bin" size="2097152" crc="63d09f3c" sha1="e470e5af52f9ee70bf160ff58a5cbafd7e674073" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30.bin" size="2097152" crc="f89811ba" sha1="8fa8b4b09430456bce63e45686640c7bcdde90e9" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="ic32.bin" size="2097152" crc="1db6c26b" sha1="2e14b7b021bce145f989295fdc6effcd799f00a4" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="ic34.bin" size="2097152" crc="0f3622c8" sha1="69337114d6902675018371101f0fba01902de54a" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="ic36.bin" size="2097152" crc="9a4109e5" sha1="ba59caac5f5a80fc52c507d8a47f322a380aa9a1" region="cart" offset="1000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="sandor" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Puzzle &amp; Action: Sando-R (J 951114 V1.000)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="sando-r.13" size="1048576" crc="fe63a239" sha1="01502d4494f968443581cd2c74f25967d41f775e" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr18635.8" size="4194304" crc="441e1368" sha1="acb2a7e8d44c2203b8d3c7a7b70e20ffb120bebf" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr18636.9" size="4194304" crc="fff1dd80" sha1="36b8e1526a4370ae33fd4671850faf51c448bca4" region="cart" offset="2000000" />
    <rom name="mpr18637.10" size="4194304" crc="83aced0f" sha1="6cd1702b9c2655dc4f56c666607c333f62b09fc0" region="cart" offset="2400000" />
    <rom name="mpr18638.11" size="4194304" crc="caab531b" sha1="a77bdcc27d183896c0ed576eeebcc1785d93669e" region="cart" offset="2800000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="sanjeon" sourcefile="stv.cpp" cloneof="sasissu" romof="sasissu">
    <description>DaeJeon! SanJeon SuJeon (AJTUE 990412 V1.000)</description>
    <year>1999</year>
    <manufacturer>Sega / Deniam</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic11" size="2097152" crc="9abae8d4" sha1="ddbe4c8fff8fa59d63e278e95f245145d2da8aeb" region="cart" offset="1" />
    <rom name="ic13" size="2097152" crc="f72c1d13" sha1="a2b168d187034024b83fbbe2f5eec78816285da9" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic14" size="2097152" crc="bcd72105" sha1="fb88a1f2589fef5d9845027646259ec8e781771b" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic15" size="2097152" crc="8c9c8352" sha1="312e9e6435c6e9a4a19b72e234b087d4f5b069a5" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic16" size="2097152" crc="07e11512" sha1="5fb5e93a167aae501bd799aba98f7dbc3762a795" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="ic17" size="2097152" crc="46b7b344" sha1="a325b724e6346f585582bb2581d3063b1c8ddee9" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="ic18" size="2097152" crc="d48404e1" sha1="e4927d17cb19f6825f41b41056b89de224cf97de" region="cart" offset="e00000" />
    <rom name="ic19" size="2097152" crc="33d23bb9" sha1="0179438a0b14ad7eb553a24d86fae778671fcc49" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="ic20" size="2097152" crc="f8cc1038" sha1="06bcb25eb5df77bd503b0692a96ec66c00976fe9" region="cart" offset="1200000" />
    <rom name="ic21" size="2097152" crc="74ceb649" sha1="91b7eb699b7167f890528149178644a74ef3ad17" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="ic22" size="2097152" crc="85f31277" sha1="277c28d44cabd9081a8151d6ec27d47b5606435a" region="cart" offset="1600000" />
    <rom name="ic12" size="4194304" crc="d5ebc84e" sha1="f990b793cdfadbbac69c680191660f4a2f282ba2" region="cart" offset="1800000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="sasissu" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Taisen Tanto-R Sashissu!! (J 980216 V1.000)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr20542.13" size="1048576" crc="0e632db5" sha1="9bc52794892eec22d381387d13a0388042e30714" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr20544.2" size="4194304" crc="661fff5e" sha1="41f4ddda7adf004b52cc9a076606a60f31947d19" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20545.3" size="4194304" crc="8e3a37be" sha1="a3227cdc4f03bb088e7f9aed225b238da3283e01" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20546.4" size="4194304" crc="72020886" sha1="e80bdeb11b726eb23f2283950d65d55e31a5672e" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20547.5" size="4194304" crc="8362e397" sha1="71f13689a60572a04b91417a9a48adfd3bd0f5dc" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr20548.6" size="4194304" crc="e37534d9" sha1="79988cbb1537ca99fdd0288a86564fe1f714d052" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr20543.1" size="4194304" crc="1f688cdf" sha1="a90c1011119adb50e0d9d5cd3d7616a307b2d7e8" region="cart" offset="1800000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="seabass" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Sea Bass Fishing (JUET 971110 V0.001)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>A wave inc. (Able license)</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="seabassf.13" size="1048576" crc="6d7c39cc" sha1="d9d1663134420b75c65ee07d7d547254785f2f83" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr20551.2" size="4194304" crc="9a0c6dd8" sha1="26600372cc673ce3678945f4b5dc4e3ab31643a4" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20552.3" size="4194304" crc="5f46b0aa" sha1="1aa576b15971c0ffb4e08d4802246841b31b6f35" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20553.4" size="4194304" crc="c0f8a6b6" sha1="2038b9231a950450267be0db24b31d8035db79ad" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20554.5" size="4194304" crc="215fc1f9" sha1="f042145622ba4bbbcce5f050a4c9eae42cb7adcd" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr20555.6" size="4194304" crc="3f5186a9" sha1="d613f307ab150a7eae358aa449206af05db5f9d7" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr20550.1" size="4194304" crc="083e1ca8" sha1="03944dd8fe86f305ca4bd2d71e2140e03798ffc9" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr20556.8" size="4194304" crc="1fd70c6c" sha1="d9d2e362d13238216f4f7e10095fb8383bbd91e8" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr20557.9" size="4194304" crc="3c9ba442" sha1="2e5b795cf4cdc11ab3e4887b2f77c7147c6e3eec" region="cart" offset="2000000" />
    <rom name="seabass.nv" size="128" crc="4e7c0944" sha1="dbba78f6a7f3e7d12d5c4fff36117db82f5f9c01" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="sfish2" sourcefile="stv.cpp">
    <description>Sport Fishing 2 (UET 951106 V1.10e)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <rom name="epr18343.bin" size="524288" crc="48e2eecf" sha1="a38bfbd5f279525e413b18b5ed3f37f6e9e31cdc" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-18427.ic13" size="1048576" crc="3f25bec8" sha1="43a5342b882d5aec0f35a8777cb475659f43b1c4" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr-18273.ic2" size="4194304" crc="6fec0193" sha1="5bbda289a5ca58c5bf57307360b07f0bb98f7356" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr-18274.ic3" size="4194304" crc="a6d76d23" sha1="eee8c824eff4485d1b3af93a4fd5b21262eec803" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr-18275.ic4" size="2097152" crc="7691deca" sha1="aabb6b098963caf51f66aefa0a97aed7eb86c308" region="cart" offset="c00000" />
    <disk name="cdp-00428" sha1="166cb5518fa5e0ab15d40dade70fa8913089dcd2" region="stvcd" index="0" writable="no" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="stvcd" />
    <device_ref name="cdrom_image" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="cdda" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <chip type="audio" tag="stvcd" name="Sega Saturn/ST-V CD Block HLE" />
    <chip type="audio" tag="stvcd:cdda" name="CD/DA" clock="44100" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
    <feature type="lan" status="unemulated" />
    <device type="cdrom" tag="stvcd:cdrom" interface="sat_cdrom">
      <instance name="cdrom" briefname="cdrm" />
      <extension name="chd" />
      <extension name="cue" />
      <extension name="toc" />
      <extension name="nrg" />
      <extension name="gdi" />
      <extension name="iso" />
      <extension name="cdr" />
    </device>
  </machine>
  <machine name="sfish2j" sourcefile="stv.cpp" cloneof="sfish2" romof="sfish2">
    <description>Sport Fishing 2 (J 951201 V1.100)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <rom name="epr18343.bin" merge="epr18343.bin" size="524288" crc="48e2eecf" sha1="a38bfbd5f279525e413b18b5ed3f37f6e9e31cdc" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr18344.a" size="1048576" crc="5a7de018" sha1="88e0c2a9a9d4ebf699878c0aa9737af85f95ccf8" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr-18273.ic2" merge="mpr-18273.ic2" size="4194304" crc="6fec0193" sha1="5bbda289a5ca58c5bf57307360b07f0bb98f7356" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr-18274.ic3" merge="mpr-18274.ic3" size="4194304" crc="a6d76d23" sha1="eee8c824eff4485d1b3af93a4fd5b21262eec803" region="cart" offset="800000" />
    <disk name="cdp-00386b" sha1="2cb357a930bb7fa668949717ec6daaad2669d137" region="stvcd" index="0" writable="no" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="stvcd" />
    <device_ref name="cdrom_image" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="cdda" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <chip type="audio" tag="stvcd" name="Sega Saturn/ST-V CD Block HLE" />
    <chip type="audio" tag="stvcd:cdda" name="CD/DA" clock="44100" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
    <feature type="lan" status="unemulated" />
    <device type="cdrom" tag="stvcd:cdrom" interface="sat_cdrom">
      <instance name="cdrom" briefname="cdrm" />
      <extension name="chd" />
      <extension name="cue" />
      <extension name="toc" />
      <extension name="nrg" />
      <extension name="gdi" />
      <extension name="iso" />
      <extension name="cdr" />
    </device>
  </machine>
  <machine name="shanhigw" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Shanghai - The Great Wall / Shanghai Triple Threat (JUE 950623 V1.005)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>Sunsoft / Activision</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="mpr18341.7" size="2097152" crc="cc5e8646" sha1="a733616c118140ff3887d30d595533f9a1beae06" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr18340.2" size="2097152" crc="8db23212" sha1="85d604a5c6ab97188716dbcd77d365af12a238fe" region="cart" offset="400000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="shienryu" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Shienryu (JUET 961226 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Warashi</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="mpr19631.7" size="2097152" crc="3a4b1abc" sha1="3b14b7fdebd4817da32ea374c15a38c695ffeff1" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr19632.2" size="4194304" crc="985fae46" sha1="f953bde91805b97b60d2ab9270f9d2933e064d95" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr19633.3" size="4194304" crc="e2f0b037" sha1="97861d09e10ce5d2b10bf5559574b3f489e28077" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="eeprom-shienryu.bin" size="128" crc="98db6925" sha1="e78545e8f62d19f8e00197c62ff0e56f6c85e355" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="270" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="skychal" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Sky Challenger (J 000406 V1.000)</description>
    <year>2000</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22.bin" size="2097152" crc="a12ccf64" sha1="eb3ff0cdc10fa17e40af5bddedfa5f758c7a5623" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24.bin" size="2097152" crc="9a929dcf" sha1="892e491fa33cc30cbbd24feb4ea6a63f9a9e1a62" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26.bin" size="2097152" crc="ed2183d3" sha1="7c43171a57e070a295c191408bd1b8ffee053d9b" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28.bin" size="2097152" crc="e7401d68" sha1="02f77439075b6367b46dc9ef7f67023b32a68526" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30.bin" size="2097152" crc="950f7a2f" sha1="1b4fd7b08eeb2fdf2cdfae7f8aa3240e8dce3b9a" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="ic32.bin" size="2097152" crc="a656212b" sha1="b2bf325cb4cf67787c836a9ac1bb7231068ffd82" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="skychal.nv" size="128" crc="a6515237" sha1="5e50cc93eb60ed67cdca408b23b80d16a398df02" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="coin_hopper" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="1" coins="3" service="yes">
      <control type="trackball" buttons="5" minimum="0" maximum="65535" sensitivity="100" keydelta="100" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0">
      <analog mask="65535" />
    </port>
    <port tag=":PORTG.1">
      <analog mask="65535" />
    </port>
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="smleague" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Super Major League (U 960108 V1.000)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" default="yes" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr18777.13" size="524288" crc="8d180866" sha1="d47ebabab6e06400312d39f68cd818852e496b96" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr18778.8" size="4194304" crc="25e1300e" sha1="64f3843f62cee34a47244ad5ee78fb2aa35289e3" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr18779.9" size="4194304" crc="51e2fabd" sha1="3aa361149af516f16d7d422596ee82014a183c2b" region="cart" offset="2000000" />
    <rom name="mpr18780.10" size="4194304" crc="8cd4dd74" sha1="9ffec1280b3965d52f643894bdfecdd792028191" region="cart" offset="2400000" />
    <rom name="mpr18781.11" size="4194304" crc="13ee41ae" sha1="cdbaeac4c90b5ee84233c299612f7f28280a6ba6" region="cart" offset="2800000" />
    <rom name="mpr18782.12" size="2097152" crc="9be2270a" sha1="f2de5cd6b269f123305e30bed2b474019e4f05b8" region="cart" offset="2c00000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="sokyugrt" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Soukyugurentai / Terra Diver (JUET 960821 V1.000)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Raizing / Eighting</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="fpr19188.13" size="1048576" crc="45a27e32" sha1="96e1bab8bdadf7071afac2a0a6dd8fd8989f12a6" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr19189.2" size="4194304" crc="0b202a3e" sha1="6691b5af2cacd6092ec03886b78c2565953fa297" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr19190.3" size="4194304" crc="1777ded8" sha1="dd332ac79f0a6d82b6bde35b795b2845003dd1a5" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr19191.4" size="4194304" crc="ec6eb07b" sha1="01fe4832ece8638ea6f4060099d9105fe8092c88" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr19192.5" size="2097152" crc="cb544a1e" sha1="eb3ba9758487d0e8c4bbfc41453fe35b35cce3bf" region="cart" offset="1000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="sss" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Steep Slope Sliders (JUET 981110 V1.000)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Capcom / Cave / Victor Interactive Software</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr21488.13" size="524288" crc="71c9def1" sha1="a544a0b4046307172d2c1bf426ed24845f87d894" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr21489.2" size="4194304" crc="4c85152b" sha1="78f2f1c31718d5bf631d8813daf9a11ea2a0e451" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr21490.3" size="4194304" crc="03da67f8" sha1="02f9ba7549ca552291dc0ff1b631103015838bba" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr21491.4" size="4194304" crc="cf7ee784" sha1="af823df2d60d8ef3d17628b95a04136b807ca095" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr21492.5" size="4194304" crc="57753894" sha1="5c51167c158443d02a53d724a5ceb73055876c06" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr21493.6" size="4194304" crc="efb2d271" sha1="a591e48206704fbda5fef3ce69ad279da1017ed6" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="sss.nv" size="128" crc="3473b2f3" sha1="6480b4b321af8ee6e967710e74f2556c17bfca97" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5881" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="stress" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Stress Busters (J 981020 V1.000)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-21300a.ic13" size="1048576" crc="899d829e" sha1="b6c6da92dc108353998b29c0659d288645541519" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr-21290.ic2" size="4194304" crc="a49d29f3" sha1="8f6c26fd9e94a9e03dd0029026d205cf481fe151" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr-21291.ic3" size="4194304" crc="9452ba20" sha1="8a9ff546901715f99bb911616c74ae30ebd7c6d7" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr-21292.ic4" size="4194304" crc="f60268e2" sha1="5c2febb94553a941a68e9611617750a89c82e783" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr-21293.ic5" size="4194304" crc="794946e0" sha1="7881adb92fbf3efecb88f30834cdd1ed863b0b0e" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr-21294.ic6" size="4194304" crc="550843bb" sha1="5e278a0ae60f7bee23b5f1ee10b8ce31effc9718" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr-21289.ic1" size="4194304" crc="c2ee8bea" sha1="5fa0e6b492cc272c33b01adbef9233e6c8098827" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr-21296.ic8" size="4194304" crc="b825c42a" sha1="7c6f737b69b9283345f8fa23cb1d110b9b5f3d7e" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr-21297.ic9" size="4194304" crc="4bff7469" sha1="8a36405a1a292d60b5918e604b460ed98740fae3" region="cart" offset="2000000" />
    <rom name="mpr-21298.ic10" size="4194304" crc="68d07144" sha1="5021f43d19105b484135ebddd3fa203233096c98" region="cart" offset="2400000" />
    <rom name="mpr-21299.ic11" size="4194304" crc="ecc521c6" sha1="f7ed4dd1cbe179652fdfdde34929b41a1fdcf9e2" region="cart" offset="2800000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
    <feature type="camera" status="unemulated" />
    <feature type="printer" status="unemulated" />
  </machine>
  <machine name="stvbios" sourcefile="stv.cpp" isbios="yes">
    <description>ST-V Bios</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stvbios.nv" size="128" crc="15432ae2" sha1="7d9364d546f3d3f839ec36be148076f8d26a65a6" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="generic_cartslot" />
    <device_ref name="generic_cartslot" />
    <device_ref name="generic_cartslot" />
    <device_ref name="generic_cartslot" />
    <device_ref name="software_list" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="sound" overall="imperfect" />
    <device type="cartridge" tag="stv_slot1" interface="stv_cart">
      <instance name="cartridge1" briefname="cart1" />
      <extension name="bin" />
    </device>
    <device type="cartridge" tag="stv_slot2" interface="stv_cart">
      <instance name="cartridge2" briefname="cart2" />
      <extension name="bin" />
    </device>
    <device type="cartridge" tag="stv_slot3" interface="stv_cart">
      <instance name="cartridge3" briefname="cart3" />
      <extension name="bin" />
    </device>
    <device type="cartridge" tag="stv_slot4" interface="stv_cart">
      <instance name="cartridge4" briefname="cart4" />
      <extension name="bin" />
    </device>
    <slot name="stv_slot1" />
    <slot name="stv_slot2" />
    <slot name="stv_slot3" />
    <slot name="stv_slot4" />
    <softwarelist tag="cart_list" name="stv" status="original" />
  </machine>
  <machine name="suikoenb" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Suiko Enbu / Outlaws of the Lost Dynasty (JUETL 950314 V2.001)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>Data East</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="fpr17834.13" size="1048576" crc="746ef686" sha1="e31c317991a687662a8a2a45aed411001e5f1941" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr17836.2" size="4194304" crc="55e9642d" sha1="5198291cd1dce0398eb47760db2c19eae99273b0" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr17837.3" size="4194304" crc="13d1e667" sha1="cd513ceb33cc20032090113b61227638cf3b3998" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr17838.4" size="4194304" crc="f9e70032" sha1="8efdbcce01bdf77acfdb293545c59bf224a9c7d2" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr17839.5" size="4194304" crc="1b2762c5" sha1="5c7d5fc8a4705249a5b0ea64d51dc3dc95d723f5" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr17840.6" size="4194304" crc="0fd4c857" sha1="42caf22716e834d59e60d45c24f51d95734e63ae" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr17835.1" size="4194304" crc="77f5cb43" sha1="a4f54bc08d73a56caee5b26bea06360568655bd7" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr17841.8" size="4194304" crc="f48beffc" sha1="92f1730a206f4a0abf7fb0ee1210e083a464ad70" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr17842.9" size="4194304" crc="ac8deed7" sha1="370eb2216b8080d3ddadbd32804db63c4ebac76f" region="cart" offset="2000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="2" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="6" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="6" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="supgoal" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Nerae! Super Goal (J 981218 V1.000)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22.bin" size="2097152" crc="a686f7a2" sha1="f4f9b63046d184864cfffe6ef8268a33b73298da" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24.bin" size="2097152" crc="56fbbeea" sha1="2c622ccc20aed0df7c611a00986ce76b84c61d70" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26.bin" size="2097152" crc="64701c2b" sha1="e9a426ce1882660d533b963899a8b1b6f41f85d4" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28.bin" size="2097152" crc="d9aebe8c" sha1="cd19cf1227d151a015c4dc3aed14bc3b2f78ce07" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30.bin" size="2097152" crc="26d4ade5" sha1="6b958aa4db293c7af88a735323d19f6417d86048" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="supgoal.nv" size="128" crc="63806aae" sha1="b82f0995799e9259a1f071ea8b64a719f9e3c9e9" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="coin_hopper" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="1" coins="3" service="yes">
      <control type="trackball" buttons="5" minimum="0" maximum="65535" sensitivity="100" keydelta="100" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0">
      <analog mask="65535" />
    </port>
    <port tag=":PORTG.1">
      <analog mask="65535" />
    </port>
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="tatacot" sourcefile="stv.cpp" cloneof="critcrsh" romof="critcrsh">
    <description>Tatacot (JA 951128 V1.000)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" default="yes" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-18790.ic13" size="524288" crc="d95155dc" sha1="b08b75d15aad073eecf8b04fd2d718366bb6f6bb" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr-18789.ic8" merge="mpr-18789.ic8" size="4194304" crc="b388616f" sha1="0b2c5a547c3a6a8fb9f4ca54336cf6dc9adb8c6a" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr-18788.ic9" merge="mpr-18788.ic9" size="4194304" crc="feae5867" sha1="7d2e47d5ab18700a246d53fdb7872a905cdac55a" region="cart" offset="2000000" />
    <rom name="critcrsh.nv" merge="critcrsh.nv" size="128" crc="3da9860e" sha1="05b315aa71fcfc4e617266e1c5e4954eccbf7854" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="1" coins="2" service="yes">
      <control type="lightgun" buttons="1" minimum="2" maximum="46" sensitivity="50" keydelta="1" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":LIGHTX">
      <analog mask="63" />
    </port>
    <port tag=":LIGHTY">
      <analog mask="63" />
    </port>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="techbowl" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Technical Bowling (J 971212 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="ic22" size="2097152" crc="5058db21" sha1="eec908bbfb9ec0fdca0002e69f32c1c030086456" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="ic24" size="2097152" crc="34090f6d" sha1="b8bc344ab826d5c9584afb01dba1c720b8dbc74d" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="ic26" size="2097152" crc="fb073352" sha1="a5164aa5854ab3095f704ab73b6e4fb9ed0e0785" region="cart" offset="600000" />
    <rom name="ic28" size="2097152" crc="530e0ceb" sha1="8d14eb9dbf253a4563587d256a15492384e7ca5c" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="ic30" size="2097152" crc="8d89877e" sha1="7d76d48d64d7ac5411d714a4bb83f37e3e5b8df6" region="cart" offset="a00000" />
    <rom name="techbowl.nv" size="128" crc="5bebc2b7" sha1="e189e891e1753059fbaad4ce82ddf191d5e8176a" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="coin_hopper" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="1" coins="3" service="yes">
      <control type="trackball" buttons="5" minimum="0" maximum="65535" sensitivity="100" keydelta="100" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0">
      <analog mask="65535" />
    </port>
    <port tag=":PORTG.1">
      <analog mask="65535" />
    </port>
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="thunt" sourcefile="stv.cpp" cloneof="sandor" romof="sandor">
    <description>Puzzle &amp; Action: Treasure Hunt (JUET 970901 V2.00E)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="th-ic7_2.stv" size="524288" crc="c4e993de" sha1="7aa433bc2623cb19a09d4ef4c8233a2d29901020" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="th-ic7_1.stv" size="524288" crc="1355cc18" sha1="a9b731228a807b2b01f933fe0f7dcdbadaf89b7e" region="cart" offset="200001" />
    <rom name="th-e-2.ic2" size="4194304" crc="47315694" sha1="4a7cc195b98dbca146f5efe3b5b35be0f13b2f4a" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="th-e-3.ic3" size="4194304" crc="c9290b44" sha1="4e51e667edf330cc20e600cf1500f332cc533e20" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="th-e-4.ic4" size="4194304" crc="c672e40b" sha1="4ba189de7b8fb5ca45fb15c89cdaf0f860831d52" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="th-e-5.ic5" size="4194304" crc="3914b805" sha1="1331ce82ba0bdfc76fe3456a5252e69c00e2cf1f" region="cart" offset="1000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="thuntk" sourcefile="stv.cpp" cloneof="sandor" romof="sandor">
    <description>Puzzle &amp; Action: BoMulEul Chajara (JUET 970125 V2.00K)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Sega / Deniam</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="2.ic13_2" size="524288" crc="6cae2926" sha1="e8d5745b4228de24672da5017cb3dab58344f59f" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="1.ic13_1" size="524288" crc="460727c8" sha1="da7171b65734264e10692e3408ac93beb374c65e" region="cart" offset="200001" />
    <rom name="bom210-10.ic2" size="4194304" crc="f59d0827" sha1="2bed4b2c78e9b4e9332f576e1b264a6343f4cfff" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="bom210-11.ic3" size="4194304" crc="44e5a13e" sha1="aee3c06662a1d083f3bd01292cf2694132f63533" region="cart" offset="2000000" />
    <rom name="bom210-12.ic4" size="4194304" crc="deabc701" sha1="cb313ae9bf6f115682fc76647a999e12c98f6120" region="cart" offset="2400000" />
    <rom name="bom210-13.ic5" size="4194304" crc="5ece1d5c" sha1="6d88f71b485bf2b3c164fa22f1c7ecaba4b3f5b1" region="cart" offset="2800000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="twcup98" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Tecmo World Cup '98 (JUET 980410 V1.000)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Tecmo</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr20819.24" size="1048576" crc="d930dfc8" sha1="f66cc955181720661a0334fe67fa5750ddf9758b" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr20821.12" size="4194304" crc="2d930d23" sha1="5fcaf4257f3639cb3aa407d2936f616499a09d97" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20822.13" size="4194304" crc="8b33a5e2" sha1="d5689ac8aad63509febe9aa4077351be09b2d8d4" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20823.14" size="4194304" crc="6e6d4e95" sha1="c387d03ba27580c62ac0bf780915fdf41552df6f" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20824.15" size="4194304" crc="4cf18a25" sha1="310961a5f114fea8938a3f514dffd5231e910a5a" region="cart" offset="1000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5881" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="twsoc98" sourcefile="stv.cpp" cloneof="twcup98" romof="twcup98">
    <description>Tecmo World Soccer '98 (JUET 980410 V1.000)</description>
    <year>1998</year>
    <manufacturer>Tecmo</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-20820.ic24" size="1048576" crc="b10451f9" sha1="180b5071eaa5d6e9903da3fe4845ee2b6a93ef22" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr20821.12" merge="mpr20821.12" size="4194304" crc="2d930d23" sha1="5fcaf4257f3639cb3aa407d2936f616499a09d97" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20822.13" merge="mpr20822.13" size="4194304" crc="8b33a5e2" sha1="d5689ac8aad63509febe9aa4077351be09b2d8d4" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20823.14" merge="mpr20823.14" size="4194304" crc="6e6d4e95" sha1="c387d03ba27580c62ac0bf780915fdf41552df6f" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20824.15" merge="mpr20824.15" size="4194304" crc="4cf18a25" sha1="310961a5f114fea8938a3f514dffd5231e910a5a" region="cart" offset="1000000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <device_ref name="sega315_5881" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="vfkids" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Virtua Fighter Kids (JUET 960319 V0.000)</description>
    <year>1996</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="fpr18914.13" size="1048576" crc="cd35730a" sha1="645b52b449766beb740ab8f99957f8f431351ceb" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr18916.4" size="4194304" crc="4aae3ddb" sha1="b75479e73f1bce3f0c27fbd90820fa51eb1914a6" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr18917.5" size="4194304" crc="edf6edc3" sha1="478e958f4f10a8126a00c83feca4a55ad6c25503" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr18918.6" size="4194304" crc="d3a95036" sha1="e300bbbb71fb06027dc539c9bbb12946770ffc95" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr18915.1" size="4194304" crc="09cc38e5" sha1="4dfe0e2f21f746020ec557e62487aa7558cbc1fd" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr18919.8" size="4194304" crc="4ac700de" sha1="b1a8501f1683de380dfa49c9cabbe28bd70a5b26" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr18920.9" size="4194304" crc="0106e36c" sha1="f7c30dc9fedb9da079dd7d52fdecbeb8721c5dee" region="cart" offset="2000000" />
    <rom name="mpr18921.10" size="4194304" crc="c23d51ad" sha1="0169b7e2df84e8caa2b349843bd0673f6de2195f" region="cart" offset="2400000" />
    <rom name="mpr18922.11" size="4194304" crc="99d0ab90" sha1="e9c82a826cc76ffbe2423913645cf5d5ba2506d6" region="cart" offset="2800000" />
    <rom name="mpr18923.12" size="4194304" crc="30a41ae9" sha1="78a3d88b5e6cf669b660460ac967daf408038883" region="cart" offset="2c00000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="vfremix" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Virtua Fighter Remix (JUETBKAL 950428 V1.000)</description>
    <year>1995</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr17944.13" size="1048576" crc="a5bdc560" sha1="d3830480a611b7d88760c672ce46a2ea74076487" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr17946.2" size="4194304" crc="4cb245f7" sha1="363d9936b27043b5858c956a45736ac05aefc54e" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr17947.3" size="4194304" crc="fef4a9fb" sha1="1b4bd095962db769da17d3644df10f62d041e914" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr17948.4" size="4194304" crc="3e2b251a" sha1="be6191c18727d7cbc6399fd4c1aaae59304af30c" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr17949.5" size="4194304" crc="b2ecea25" sha1="320c0e7ce34e81e2fe6400cbeb2cb3ca74426cc8" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr17950.6" size="4194304" crc="5b1f981d" sha1="693b5744d210a2ac8b77e7c8c87f07ca859f8aed" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr17945.1" size="2097152" crc="03ede188" sha1="849c7fab5b97e043fea3deb8df6cc195ccced0e0" region="cart" offset="1800000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="preliminary" emulation="preliminary" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="vmahjong" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Virtual Mahjong (J 961214 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Micronet</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="mpr19620.7" size="2097152" crc="c98de7e5" sha1="5346f884793bcb080aa01967e91b54ced4a9802f" region="cart" offset="200000" />
    <rom name="mpr19615.2" size="4194304" crc="c62896da" sha1="52a5b10ca8af31295d2d700349eca038c418b522" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr19616.3" size="4194304" crc="f62207c7" sha1="87e60183365c6f7e62c7a0667f88df0c7f5457fd" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr19617.4" size="4194304" crc="ab667e19" sha1="2608a567888fe052753d0679d9a831d7706dbc86" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr19618.5" size="4194304" crc="9782ceee" sha1="405dd42706416e128b1e2fde225b5343e9330092" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr19619.6" size="4194304" crc="0b76866c" sha1="10add2993dfe9daf757ec2ff8675390081a93c0a" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr19614.1" size="4194304" crc="b83b3f03" sha1="e5a5919ee74964633eaaf4af2fe04c38604ccf16" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr19621.8" size="4194304" crc="f92616b3" sha1="61a9dda92a86a02d027260e11b1bad3b0dda9f02" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="vmahjong.nv" size="128" crc="4e6487f4" sha1="d6d930ab5f21b8c4f42812d08b3ee90f2bc94081" region="eeprom" offset="0" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="1" coins="2" service="yes">
      <control type="mahjong" buttons="20" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":P1_KEY0" />
    <port tag=":P1_KEY1" />
    <port tag=":P1_KEY2" />
    <port tag=":P1_KEY3" />
    <port tag=":P1_KEY4" />
    <port tag=":P2_KEY0" />
    <port tag=":P2_KEY1" />
    <port tag=":P2_KEY2" />
    <port tag=":P2_KEY3" />
    <port tag=":P2_KEY4" />
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="winterht" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Winter Heat (JUET 971012 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="fpr20108.13" size="1048576" crc="1ef9ced0" sha1="abc90ce341cd17bb77349d611d6879389611f0bf" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr20110.2" size="4194304" crc="238ef832" sha1="20fade5730ff8e249a1450c41bfdff6e133f4768" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20111.3" size="4194304" crc="b0a86f69" sha1="e66427f70413ad43fccc38423962c5eeda01094f" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20112.4" size="4194304" crc="3ba2b49b" sha1="5ad154a8b774075479d791e29cbaf221d47557fc" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20113.5" size="4194304" crc="8c858b41" sha1="d05d2980363c8440863fe2fdb39274de246bd4b9" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr20114.6" size="4194304" crc="b723862c" sha1="1e0a08669f16fc4cb647124e0c215233ccb98e5a" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr20109.1" size="4194304" crc="c1a713b8" sha1="a7fefa6e9a1e3aecff5ead41da6fd3aec2ef502a" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr20115.8" size="4194304" crc="dd01f2ad" sha1="3bb48dc8670d9460fea2a67400ddb573472c2f4f" region="cart" offset="1c00000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="znpwfv" sourcefile="stv.cpp" romof="stvbios">
    <description>Zen Nippon Pro-Wrestling Featuring Virtua (J 971123 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr20398.13" size="1048576" crc="3fb56a0b" sha1="13c2fa2d94b106d39e46f71d15fbce3607a5965a" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr20400.2" size="4194304" crc="1edfbe05" sha1="b0edd3f3d57408101ae6eb0aec742afbb4d289ca" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20401.3" size="4194304" crc="99e98937" sha1="e1b4d12a0b4d0fe97a62fcc085e19cce77657c99" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20402.4" size="4194304" crc="4572aa60" sha1="8b2d76ea8c6e2f472c6ee7c9b6ad6e80e6a1a85a" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20403.5" size="4194304" crc="26a8e13e" sha1="07f5564b704598e3c3580d3d620ecc4f14549dbd" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr20404.6" size="4194304" crc="0b70275d" sha1="47b8672e19c698dc948760f7091f4c6280e728d0" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr20399.1" size="4194304" crc="c178a96e" sha1="65f4aa05187d48ba8ad4fe75ff6ffe1f8524831d" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr20405.8" size="4194304" crc="f53337b7" sha1="09a21f81016ee54f10554ae1f790415d7436afe0" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr20406.9" size="4194304" crc="b677c175" sha1="d0de7b5a29928036df0bdfced5a8021c0999eb26" region="cart" offset="2000000" />
    <rom name="mpr20407.10" size="4194304" crc="58356050" sha1="f8fb5a14f4ec516093c785891b05d55ae345754e" region="cart" offset="2400000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="znpwfvt" sourcefile="stv.cpp" cloneof="znpwfv" romof="znpwfv">
    <description>Zen Nippon Pro-Wrestling Featuring Virtua (T 971123 V1.000)</description>
    <year>1997</year>
    <manufacturer>Sega</manufacturer>
    <biosset name="jp" description="EPR-20091 (Japan 97/08/21)" />
    <biosset name="jp1" description="EPR-19730 (Japan 97/02/17)" />
    <biosset name="jp2" description="EPR-17951A (Japan 95/04/25)" />
    <biosset name="jp3" description="EPR-17740A (Japan 95/02/20)" />
    <biosset name="jp4" description="EPR-17740 (Japan 95/01/31)" />
    <biosset name="euro" description="EPR-17954A (Europe 95/04/25)" />
    <biosset name="us" description="EPR-17952A (USA 95/04/25)" />
    <biosset name="us1" description="EPR-17741a (USA 95/02/20)" />
    <biosset name="tw" description="EPR-19854 (Taiwan 97/05/15)" default="yes" />
    <biosset name="tw1" description="EPR-17953A (Taiwan 95/04/25)" />
    <biosset name="tw2" description="EPR-17742A (Taiwan 95/02/20)" />
    <biosset name="debug" description="Development (1.10, 95/01/13)" />
    <biosset name="dev" description="Development (1.061, 94/11/25)" />
    <rom name="epr-20091.ic8" merge="epr-20091.ic8" bios="jp" size="524288" crc="59ed40f4" sha1="eff0f54c70bce05ff3a289bf30b1027e1c8cd117" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19730.ic8" merge="epr-19730.ic8" bios="jp1" size="524288" crc="d0e0889d" sha1="fae53107c894e0c41c49e191dbe706c9cd6e50bd" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17951a.ic8" merge="epr-17951a.ic8" bios="jp2" size="524288" crc="2672f9d8" sha1="63cf4a6432f6c87952f9cf3ab0f977aed2367303" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740a.ic8" merge="epr-17740a.ic8" bios="jp3" size="524288" crc="3e23c81f" sha1="f9b282fd27693e9891843597b2e1823da3d23c7b" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17740.ic8" merge="epr-17740.ic8" bios="jp4" size="524288" crc="5c5aa63d" sha1="06860d96923b81afbc21e0ad32ee19487d8ff6e7" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17954a.ic8" merge="epr-17954a.ic8" bios="euro" size="524288" crc="f7722da3" sha1="af79cff317e5b57d49e463af16a9f616ed1eee08" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17952a.ic8" merge="epr-17952a.ic8" bios="us" size="524288" crc="d1be2adf" sha1="eaf1c3e5d602e1139d2090a78d7e19f04f916794" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17741a.ic8" merge="epr-17741a.ic8" bios="us1" size="524288" crc="4166c663" sha1="cc41d30de06160083d77e0dc5d69e61fec7fdcb5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-19854.ic8" merge="epr-19854.ic8" bios="tw" size="524288" crc="e09d1f60" sha1="b55cdcb45b2a5b0b35e352cf7625f0bd659084df" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17953a.ic8" merge="epr-17953a.ic8" bios="tw1" size="524288" crc="a4c47570" sha1="9efc73717ec8a13417e65c54344ded9fc25bf5ef" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr-17742a.ic8" merge="epr-17742a.ic8" bios="tw2" size="524288" crc="02daf123" sha1="23185beb1ce9c09b8719e57d1adb7b28c8141fd5" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv110.bin" merge="stv110.bin" bios="debug" size="524288" crc="3dfeda92" sha1="8eb33192a57df5f3a1dfb57263054867c6b2db6d" region="bios" offset="0" />
    <rom name="stv1061.bin" merge="stv1061.bin" bios="dev" size="524288" crc="728dbca3" sha1="0ed2030177f0aa8285645c395ae9ad9f568ab1d6" region="bios" offset="0" />
    <rom name="epr20408.13" size="1048576" crc="1d62fcf6" sha1="3651261aa755da27b11462f2705311b7c639a687" region="cart" offset="1" />
    <rom name="mpr20400.2" merge="mpr20400.2" size="4194304" crc="1edfbe05" sha1="b0edd3f3d57408101ae6eb0aec742afbb4d289ca" region="cart" offset="400000" />
    <rom name="mpr20401.3" merge="mpr20401.3" size="4194304" crc="99e98937" sha1="e1b4d12a0b4d0fe97a62fcc085e19cce77657c99" region="cart" offset="800000" />
    <rom name="mpr20402.4" merge="mpr20402.4" size="4194304" crc="4572aa60" sha1="8b2d76ea8c6e2f472c6ee7c9b6ad6e80e6a1a85a" region="cart" offset="c00000" />
    <rom name="mpr20403.5" merge="mpr20403.5" size="4194304" crc="26a8e13e" sha1="07f5564b704598e3c3580d3d620ecc4f14549dbd" region="cart" offset="1000000" />
    <rom name="mpr20404.6" merge="mpr20404.6" size="4194304" crc="0b70275d" sha1="47b8672e19c698dc948760f7091f4c6280e728d0" region="cart" offset="1400000" />
    <rom name="mpr20399.1" merge="mpr20399.1" size="4194304" crc="c178a96e" sha1="65f4aa05187d48ba8ad4fe75ff6ffe1f8524831d" region="cart" offset="1800000" />
    <rom name="mpr20405.8" merge="mpr20405.8" size="4194304" crc="f53337b7" sha1="09a21f81016ee54f10554ae1f790415d7436afe0" region="cart" offset="1c00000" />
    <rom name="mpr20406.9" merge="mpr20406.9" size="4194304" crc="b677c175" sha1="d0de7b5a29928036df0bdfced5a8021c0999eb26" region="cart" offset="2000000" />
    <rom name="mpr20407.10" merge="mpr20407.10" size="4194304" crc="58356050" sha1="f8fb5a14f4ec516093c785891b05d55ae345754e" region="cart" offset="2400000" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="sh2" />
    <device_ref name="timer" />
    <device_ref name="m68000" />
    <device_ref name="sega_scu" />
    <device_ref name="scudsp" />
    <device_ref name="smpc_hle" />
    <device_ref name="nvram" />
    <device_ref name="93c46_16" />
    <device_ref name="screen" />
    <device_ref name="palette" />
    <device_ref name="gfxdecode" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="speaker" />
    <device_ref name="scsp" />
    <device_ref name="segabill" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag="maincpu" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="slave" name="Hitachi SH-2" clock="28636362" />
    <chip type="cpu" tag="audiocpu" name="Motorola MC68000" clock="11289600" />
    <chip type="cpu" tag="scu:scudsp" name="Sega SCUDSP" clock="14318181" />
    <chip type="cpu" tag="billboard:billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <chip type="audio" tag="lspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="rspeaker" name="Speaker" />
    <chip type="audio" tag="scsp" name="Yamaha YMF292-F SCSP" clock="22579200" />
    <display tag="screen" type="raster" rotate="0" width="352" height="224" refresh="59.764802" pixclock="6711647" htotal="427" hbend="0" hbstart="352" vtotal="263" vbend="0" vbstart="224" />
    <sound channels="2" />
    <input players="4" coins="2" service="yes">
      <control type="joy" player="1" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="2" buttons="4" ways="8" />
      <control type="joy" player="3" buttons="3" ways="8" />
      <control type="joy" player="4" buttons="3" ways="8" />
    </input>
    <dipswitch name="PDR1" tag="PDR1" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="PDR2" tag="PDR2" mask="1">
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="2">
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="4">
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="32">
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="PDR2" mask="64">
      <dipvalue name="Off" value="64" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag="billboard:dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag="billboard:dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag="billboard:dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag="billboard:dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag="billboard:dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag="billboard:dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag="billboard:dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
    <port tag=":PDR1" />
    <port tag=":PDR2" />
    <port tag=":PORTA" />
    <port tag=":PORTB" />
    <port tag=":PORTC" />
    <port tag=":PORTE" />
    <port tag=":PORTF" />
    <port tag=":PORTG" />
    <port tag=":PORTG.0" />
    <port tag=":PORTG.1" />
    <port tag=":PORTG.2" />
    <port tag=":PORTG.3" />
    <port tag=":billboard:dsw" />
    <driver status="imperfect" emulation="good" savestate="unsupported" />
    <feature type="graphics" status="imperfect" />
    <feature type="sound" status="imperfect" />
  </machine>
  <machine name="segabill" sourcefile="src/mame/machine/segabill.cpp" isdevice="yes" runnable="no">
    <description>Sega Billboard</description>
    <rom name="epr-18022.ic2" size="65536" crc="0ca70f80" sha1="edf5ade72d9fa2f4d5f83f9f89e6cecfadd77f56" region="billcpu" offset="0" />
    <device_ref name="z80" />
    <device_ref name="315_5338a" />
    <chip type="cpu" tag=":billcpu" name="Zilog Z80" clock="8000000" />
    <dipswitch name="Test Winner LED P1" tag=":dsw" mask="1">
      <diplocation name="DSW" number="1" />
      <dipvalue name="Off" value="1" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test Winner LED P2" tag=":dsw" mask="2">
      <diplocation name="DSW" number="2" />
      <dipvalue name="Off" value="2" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P1" tag=":dsw" mask="4">
      <diplocation name="DSW" number="3" />
      <dipvalue name="Off" value="4" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Test 7-Segment P2" tag=":dsw" mask="8">
      <diplocation name="DSW" number="4" />
      <dipvalue name="Off" value="8" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag=":dsw" mask="16">
      <diplocation name="DSW" number="5" />
      <dipvalue name="Off" value="16" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Unknown" tag=":dsw" mask="32">
      <diplocation name="DSW" number="6" />
      <dipvalue name="Off" value="32" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="0" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Demo" tag=":dsw" mask="64">
      <diplocation name="DSW" number="7" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="64" />
    </dipswitch>
    <dipswitch name="Testmode" tag=":dsw" mask="128">
      <diplocation name="DSW" number="8" />
      <dipvalue name="Off" value="0" default="yes" />
      <dipvalue name="On" value="128" />
    </dipswitch>
  </machine>
</datafile>